**PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA**

„Službeni glasnik RS“, br. 31/18, 70/18 i 62/22

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila, uslovi i način vršenja tehničkog pregleda vozila i evidencije koje su privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila dužna da vode.

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) **tehnički pregled vozila** je skup radnih operacija pri kojima se odgovarajućim merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u celini, kao i da li vozilo ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu;

2) **objekat za vršenje tehničkog pregleda vozila** (u dalјem tekstu: objekat) je građevina koja predstavlјa fizičku celinu u kojoj se nalazi prostor u kojem se vrši tehnički pregled vozila;

3) **poligon za vršenje tehničkog pregleda vozila** (u dalјem tekstu: poligon) je površina namenjena za vršenje tehničkog pregleda vozila van objekta;

4) **prilazni put** je put koji povezuje javni put i objekat, odnosno poligon;

5) **tehnološka linija za vršenje tehničkog pregleda vozila** (u dalјem tekstu: tehnološka linija) je prostor u objektu, odnosno na poligonu, u kojem se na međusobno povezanim radnim mestima vrši tehnički pregled vozila;

6) **radno mesto** je deo prostora tehnološke linije, sa uređajima i opremom ili bez njih, na kojem se izvode utvrđene radne operacije pri vršenju tehničkog pregleda vozila;

7) **tehnologija vršenja tehničkog pregleda** je utvrđeni redosled radnih operacija na uređajima vozila pri vršenju tehničkog pregleda, prema radnim mestima;

8) **manevrisanje vozilom** je radnja promene pravca ili smera kretanja vozila, pri čemu se izvodi najmanje jedno kretanje hodom unazad;

9) *(brisana)*

10) **stranka na tehničkom pregledu** (u dalјem tekstu: stranka) je lice koje je dovezlo vozilo na tehnički pregled.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a nisu posebno definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje određeno drugim propisima.

Član 3.

U objektu, privredno društvo može biti ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda:

1) vozila čija najveća dozvolјena masa (u dalјem tekstu: NDM) ne prelazi 3,5 t, osim mopeda i motocikala;

2) vozila, osim zglobnih autobusa, trolejbusa, mopeda, motocikala i priklјučnih vozila vrste O3 i O4;

3) vozila, osim trolejbusa, mopeda i motocikala.

Privredno društvo koje ispunjava uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila iz stava 1. ovog člana, može biti ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda trolejbusa, odnosno mopeda i motocikala, ukoliko ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom koji se odnose na navedene vrste vozila.

Na poligonu, privredno društvo može biti ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda sledećih vozila: tricikli, četvorocikli, motokultivatori, traktori, priklјučna vozila za traktor, radne mašine, vozila namenjena za prevoz košnica za pčele kod kojih su košnice sastavni deo vozila, vučno vozilo turističkog voza, priklјučna vozila turističkog voza, ostala vozila koja zbog tehničkih karakteristika ne mogu biti pregledana na tehnološkoj liniji koja ispunjava uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Tehnički pregled radnih mašina, traktora, priklјučnih vozila za traktor, vučnog vozila turističkog voza i priklјučnih vozila turističkog voza, može se vršiti i u objektu privrednog društva koje ispunjava uslove za vršenje tehničkog pregleda tih vozila.

Ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda vozila na poligonu može dobiti privredno društvo koje ispunjava uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila iz bilo koje tačke stava 1. ovog člana, ukoliko ispune uslove propisane ovim pravilnikom koji se odnose na tehnički pregled vozila na poligonu.

U objektu javno preduzeće može biti ovlašćeno da vrši isklјučivo tehnički pregled autobusa, odnosno trolejbusa.

II USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNјAVAJU PRIVREDNA DRUŠTVA

Član 4

Privredna društva moraju ispunjavati uslove utvrđene ovim pravilnikom u pogledu:

1) građevinskog objekta, odnosno poligona, prilaznih puteva i drugih saobraćajnih površina;

2) informacione opreme, koja omogućava efikasno povezivanje privrednog društva za vršenje tehničkog pregleda vozila, odnosno njegovog ogranka, sa centralnim informacionim sistemom i ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (u dalјem tekstu: Ministarstvo), radi dostavlјanja propisanih podataka;

3) uređaja i opreme za vršenje tehničkog pregleda vozila, uklјučujući i sistem za video snimanje vršenja tehničkog pregleda vozila (u dalјem tekstu: video sistem);

4) stručnog kadra za vršenje tehničkog pregleda vozila.

1. Objekat, odnosno poligon, prilazni putevi i druge saobraćajne površine

Član 5.

Objekat mora biti izgrađen od čvrstog materijala (cigla, blokovi, beton, čelična konstrukcija sa blokovima, odnosno sa panel ispunom i sl.) i mora imati najmanje jednu tehnološku liniju.

Tehnološka linija u objektu mora biti prolazna, odnosno takva da omogućava kretanje merodavnog vozila hodom unapred sa prostora namenjenog za čekanje vozila, prilikom ulaska i izlaska iz objekta za vršenje tehničkog pregleda, pri čemu nije potrebno manevrisati vozilom, osim u slučaju provere ispravnosti uređaja za prenos snage u pogledu funkcionalnosti sklopova za hod unazad i uređaja za zaustavlјanje vozila za osposoblјavanje kandidata za vozače. Vozilo samo jednom prolazi kroz tehnološku liniju.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, tehnološka linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, može biti izvedena na način da merodavno vozilo napušta tehnološku liniju hodom unazad ili hodom unapred ponovnim prolaskom kroz tehnološku liniju (u dalјem tekstu: neprolazna tehnološka linija).

Na neprolaznim tehnološkim linijama ne može se vršiti tehnički pregled priklјučnih vozila.

Na neprolaznim tehnološkim linijama, tehnološkim linijama na kojima se pregled donjeg postroja vozila vrši pomoću platformske dizalice i tehnološkim linijama za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, na kojima zbog geometrijskih karakteristika objekta nije moguće izvršiti pregled priklјučnog vozila, ne može se vršiti tehnički pregled priklјučnih vozila.

Član 6.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda vozila utvrđenih ovim pravilnikom, u pogledu objekta, prilaznih puteva i drugih saobraćajnih površina, vrši se neposrednim uvidom pri kretanju jednog ili više merodavnih vozila.

Merodavno vozilo za objekat, odnosno tehnološku liniju za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, je motorno vozilo minimalne dužine 5,00 m.

Merodavno vozilo za objekat, odnosno tehnološku liniju za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM prelazi 3,5 t, osim zglobnih autobusa i priklјučnih vozila O3 i O4, je motorno vozilo minimalne dužine 12,00 m.

Merodavna vozila za objekat, odnosno tehnološku liniju za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM prelazi 3,5 t, su:

1) skup vozila koji čine vučno vozilo i poluprikolica, minimalne dužine 16,00 m;

2) skup vozila koji čine vučno vozilo i prikolica minimalne dužine 18,00 m.

Član 7.

Granice tehnološke linije označavaju se na podlozi linijom širine 0,10 ± 0,03 m, koja se izvodi naizmeničnim polјima oblika paralelograma, crne i žute boje, sa dužinom polјa od 0,20 ± 0,05 m, i ona je deo prostora tehnološke linije.

Sve radne operacije pri vršenju tehničkog pregleda vozila vrše se u granicama tehnološke linije, pri čemu vozilo jednim svojim delom može biti van tog prostora.

Ukoliko se tehnološka linija nalazi u sklopu objekta u kojem se obavlјaju i druge delatnosti (hale, servisni prostor i sl.), ona se mora i odvojiti od ostalog prostora fizičkom zaštitom čija je visina najmanje 1,0 m.

Tehnički pregled vozila vrši se kada su na tehnološkoj liniji obezbeđeni uslovi propisani tehničkim uputstvima proizvođača uređaja i opreme, odnosno metrološkim uslovima.

Član 8.

Objekat mora da ima slobodan prostor za tehnološku liniju, oblika kvadra, čije su dimenzije (dužina x širina x visina) najmanje:

1) 13,0 m x 4,5 m x 3,0 m - za tehničke preglede vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 18,0 m x 5,0 m x 4,5 m - za tehničke preglede vozila čija NDM prelazi 3,5 t, osim zglobnih autobusa i priklјučnih vozila O3 i O4;

3) 23,0 m x 5,0 m x 4,5 m - za tehničke preglede vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, dužina slobodnog prostora tehnološke linije na kojoj se pregled donjeg postroja vozila vrši pomoću platformske dizalice može biti najmanje 11 m, ukoliko je na radnom mestu sa platformskom dizalicom obezbeđena visina od najmanje 4,7 m.

Izuzetno od stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, visina slobodnog prostora za tehnološku liniju može biti najmanje 4,2 m, ukoliko je na radnom mestu gde se vrši podizanje kabine teretnih vozila obezbeđena visina od najmanje 4,5 m.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, visina slobodnog prostora za tehnološku liniju koja je namenjena samo za vršenje tehničkog pregleda trolejbusa može biti jednaka najmanje visini električne mreže za napajanje trolejbusa.

Član 9.

Noseći stubovi i drugi građevinski elementi objekta, čije dimenzije (dužina i širina, odnosno prečnik) ne prelaze 0,60 m, kao i bočni ulaz u kanal, elementi instalacija objekta (grejanja, vazduha i sl.) smatraju se delom slobodnog prostora tehnološke linije (u smislu dužine i širine ovog prostora) pod uslovom da njihov položaj nema uticaj na vršenje tehničkog pregleda pri čemu najkraće rastojanje između podužne ose kanala i stubova, građevinskih elemenata, odnosno bočnog ulaza u kanal i elemenata instalacija objekta, nije manje od:

1) 1,6 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 1,9 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Podužna osa kanala može biti pomerena u odnosu na srednju podužnu vertikalnu ravan slobodnog prostora, u desnu stranu posmatrano u pravcu kretanja vozila, tako da najkraće rastojanje između podužne ose kanala i desne strane tog slobodnog prostora ne sme biti manje od:

1) 1,75 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 2,00 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Ako su obrtni valјci za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t namenjeni i za utvrđivanje sila kočenja mopeda i motocikala, kanal mora biti prekriven u dužini koja obezbeđuje bezbedno vršenje tehničkog pregleda.

Član 10.

Najkraće rastojanje, posmatrano od ulaza, između granice tehnološke linije i bliže ivice otvora obrtnih valјaka za merenje sila kočenja, mora biti najmanje:

1) 4,0 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 7,0 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Član 11.

Podloga na radnim mestima na kojima se nalazi vozilo, odnosno skup vozila, pri vršenju tehničkog pregleda motornog odnosno priklјučnog vozila, mora biti horizontalna odnosno sa poprečnim simetričnim dvostranim nagibom koji nije veći od 1,0%, i izgrađena od betona, asfalta ili drugog materijala čiji koeficijent prijanjanja obezbeđuje nesmetano vršenje tehničkog pregleda vozila.

Položaj uređaja kojima se vrši tehnički pregled vozila ne sme imati negativan uticaj na tehnički pregled vozila i mora biti takav da omogućava pravilnu upotrebu ostalih uređaja kao i nesmetan pristup i propisano vršenje tehničkog pregleda vozila.

Član 12.

U objektu mora postojati prostorija za centralni računar tehničkog pregleda i za čuvanje evidencija i pečata (u dalјem tekstu: administrativna kancelarija), čija je površina najmanje 10 m2.

U administrativnoj kancelariji mora postojati odgovarajući prostor (ormani, police, kase i sl.) za odlaganje i čuvanje evidencija propisanih ovim pravilnikom.

U objektu mora postojati prostorija za stranke iz koje je moguće posmatrati celokupni tok tehničkog pregleda vozila, neposredno ili putem sistema za video snimanje vršenja tehničkog pregleda.

Za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila, na tehnološkoj liniji i u administrativnoj kancelariji dozvolјen je pristup samo kontrolorima tehničkog pregleda (u dalјem tekstu: kontrolor), odnosno licima koja se obučavaju za kontrolora, odgovornom licu, licima koja vrše nadzor nad privrednim društvom i policijskom službeniku koji je uputio vozilo na kontrolni tehnički pregled.

Na vidnom mestu u objektu mora biti postavlјeno upozorenje o zabrani zadržavanja na tehnološkoj liniji za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila.

Član 13.

Na ulazu u objekat i izlazu iz objekta moraju postojati ugrađena vrata.

Dimenzije vrata objekta moraju biti najmanje (širina x visina):

1) 3,0 m x 2,8 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 3,5 m x 4,1 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Član 14.

U objektu za vršenje tehničkog pregleda vozila mora postojati kanal.

Dužina kanala:

1) za tehničke preglede vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t mora biti najmanje 6,0 m i kanal mora imati najmanje jedno stepenište. Ako kanal ima bočni ulaz, dužina kanala mora biti najmanje 5,0 m;

2) za tehničke preglede vozila čija NDM prelazi 3,5 t mora biti najmanje 13,0 m i kanal mora imati stepenište na obe strane. Ako kanal ima bočni ulaz, dužina kanala mora biti najmanje 12,0 m.

Pod dužinom kanala podrazumeva se dužina otvora u podlozi tehnološke linije na kojoj je obezbeđena propisana širina i visina kanala, osim visine kanala u delu gde se nalaze stepenice.

Širina kanala, celom dužinom i visinom, mora iznositi najmanje 0,75 m, pri čemu širina između spolјnih strana bočnih odbojnih profila mora iznositi najmanje 0,75 m, a najviše 0,98 m.

Visina kanala celom dužinom i širinom osim u delu gde se nalaze stepenice, mora iznositi najmanje 1,4 m, a najviše 1,6 m, dok kod kanala sa bočnim ulazom visina u dužini spoja sa bočnim ulazom može biti veća.

Bočni odbojni profili moraju biti pričvršćeni duž ivica kanala, osim na delovima na kojima to tehnologija vršenja tehničkog pregleda vozila ne dozvolјava i imati visinu najmanje 0,05 m, mereno od površine podloge.

Na početku kanala mora postojati polukružno ili trouglasto uzdignuće, čija je širina na mestu spoja sa kanalom najmanje jednaka širini kanala, a visina jednaka visini bočnog odbojnog profila i boja njegove površine mora biti različita od boje podloge tehnološke linije.

Ako je kanal izgrađen sa bočnim ulazom, bočni ulaz u kanal mora biti u okviru prostora namenjenog za vršenje tehničkog pregleda vozila i mora imati zaštitnu ogradu.

Kanal mora:

1) imati ugrađena svetlosna tela za stalno osvetlјenje sa adekvatnom zaštitom, prenosnu električnu lampu sa adekvatnom zaštitom i električni priklјučak napona koji nije veći od 24 V;

2) imati senzorsku zaštitu koja sprečava uklјučivanje obrtnih valјaka kada se u kanalu nalaze lica;

3) biti prolazan (kretanje koje ne podrazumeva, klečeći ili puzeći položaj) i na mestima na kojima su postavlјeni pojedini uređaji;

4) imati sistem za odvođenje tečnosti koja se nakuplјa na dnu kanala, ukoliko se tečnost nakuplјa na dnu kanala;

5) omogućiti pomeranje kanalske dizalice u dužini od najmanje 2,0 m.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na tehnološkoj liniji za tehnički pregled motornih vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, umesto kanala može postojati platformska dizalica koja:

1) pri oslanjanju svih točkova na njenu podlogu podiže celo vozilo;

2) ima nosivost od najmanje 3,5 t (najmanje sile podizanja 35 kN);

3) je opremlјena dodatnom dizalicom kojom se omogućava rasterećenje točkova, podizanjem pojedinačne osovine, čija je nosivost najmanje 2,0 t (najmanje sile podizanja 20 kN), ili podizanjem celog vozila, čija je nosivost najmanje 3,5 t (najmanje sile podizanja 35 kN).

Član 15.

Prilazni put mora biti od savremenog kolovoznog zastora (od asfalta, betona, behatona ili od drugog materijala koji obezbeđuje najmanje kvalitet koji imaju podloge od asfalta i betona) i mora biti širine najmanje:

1) 2,0 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 2,55 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Na prilaznom putu mora biti obezbeđen slobodan profil koji ima visinu najmanje jednaku propisanoj visini vrata objekta.

Javni put na koji se priklјučuje prilazni put mora biti od savremenog kolovoznog zastora.

Geometrijske karakteristike priklјučka na javni put moraju pružati mogućnost merodavnim vozilima isklјučenje i uklјučenje u saobraćaj na propisan i bezbedan način, bez manevrisanja, uz poštovanje pravila saobraćaja.

Ako pri izlasku vozila iz objekta, odnosno pri uklјučivanju vozila u saobraćaj, ne postoji dovolјna preglednost za bezbedan izlazak vozila, preglednost mora biti obezbeđena odgovarajućim brojem i položajem saobraćajnih ogledala.

Ako prilazni put ili jedan njegov deo nije na nepokretnosti na kojoj se nalazi i objekat, mora biti obezbeđen dokaz o pravu korišćenja prilaznog puta.

Član 16.

Ispred ulaza u objekat, odnosno ispred tehnološke linije, mora postojati prostor namenjen za čekanje vozila, čija dužina mora biti najmanje:

1) 10,0 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

2) 15,0 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t, osim zglobnih autobusa i priklјučnih vozila O3 i O4;

3) 18,8 m - kod tehnoloških linija za vozila čija NDM prelazi 3,5 t.

Ako je prostor namenjen za čekanje deo prilaznog puta kojim se vozila kreću i prilikom napuštanja objekta, onda na prilaznom putu pored reda za čekanje mora postojati prostor koji omogućava nesmetano kretanje, čija širina nije manja od širine propisane članom 15. stav 1. ovog pravilnika.

Prostor namenjen za čekanje, u slučaju tehnološke linije za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, može biti obezbeđen u obliku parkirališta sa najmanje dva parking mesta za putnička vozila, koja su obeležena u skladu sa SRPS U.S4.234. Ovo parkiralište ne može biti deo javnog puta, odnosno javne površine i ulaz odnosno izlaz mora biti obezbeđen isklјučivo sa prilaznog puta.

Prostor namenjen za čekanje ne može biti deo površine koju koriste drugi učesnici u saobraćaju (put, pešački prelaz, prelaz biciklističke staze, raskrsnica sa drugim putem, trotoar i sl.) ili drugi korisnici objekta u kojem se nalazi tehnološka linija ili deo puta na kojem je zabranjeno zaustavlјanje i parkiranje.

Mesto na prilaznom putu ispred koga se zaustavlјa prvo vozilo koje čeka u redu označava se poprečnom oznakom žute boje, širine 0,30 ± 0,05 m.

Neprolazna tehnološka linija mora imati površinu u objektu ili ispred ili iza objekta, na kojoj se vozilom može izvršiti manevrisanje nakon izvršenog tehničkog pregleda, radi uklјučenja na prilazni put hodom unapred.

Površina za manevrisanje:

1) mora biti takvih dimenzija koje omogućavaju da merodavno vozilo sa najviše jednim hodom unazad zauzme položaj za uklјučenje na prilazni put hodom unapred;

2) ne može biti deo trotoara, biciklističke staze, odnosno neke druge javne površine;

3) ne može biti deo prostora prilaznog puta namenjenog za čekanje vozila.

Stranka preuzima vozilo van tehnološke linije, na mestu koje ne predstavlјa površinu koju koriste drugi učesnici u saobraćaju (put, pešački prelaz, prelaz biciklističke staze, raskrsnica sa drugim prilaznim putem, trotoar i sl.).

Član 17.

Poligon mora da ispunjava najmanje sledeće uslove:

1) da nije deo javnog puta;

2) da ima dužinu najmanje 50,0 m i širinu najmanje 3,5 m;

3) da je ravan, horizontalan, odnosno sa poprečnim nagibom koji nije veći od 2,5% i sa podlogom od savremenog kolovoznog zastora po čitavoj površini poligona.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, ako je poligon deo puta, mora postojati saglasnost upravlјača puta da privredno društvo može da vrši tehnički pregled vozila na tom delu puta. U tom slučaju, u skladu sa odredbom člana 158. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, mora biti postavlјena saobraćajna signalizacija, koja zabranjuje saobraćaj ostalih vozila za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila. Ovaj deo puta za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila, u cilјu onemogućavanja korišćenja puta od strane drugih korisnika, mora biti obezbeđen i opremom koja se koristi za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu.

Na poligonu iz stava 1. ovog člana tehnički pregled vozila može vršiti više privrednih društava.

Prilazni put do poligona mora da ispunjava uslove iz člana 15. ovog pravilnika.

Član 18.

Prostor u kojem se vrši tehnički pregled vozila, administrativna kancelarija i prostorija za stranke, moraju biti evidentirani kao poslovni prostor.

2. Informaciona oprema

Član 19.

Privredno društvo mora imati informacionu opremu koja omogućava njegovo povezivanje sa centralnim informacionim sistemom i Ministarstvom, radi dostavlјanja propisanih podataka u realnom vremenu.

Centralni informacioni sistem sa programom koji omogućava prikuplјanje i dostavu propisanih podataka od strane privrednog društva, iz objekata u kojima vrši tehnički pregled vozila, i centralizovanu obradu podataka, obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja (u dalјem tekstu: Agencija).

3. Uređaji i oprema za vršenje tehničkog pregleda vozila

Član 20.

Uređaji za vršenje tehničkog pregleda vozila koji predstavlјaju merila u smislu metroloških propisa moraju biti overeni od strane nadležnog organa u rokovima određenim tim propisima.

Uređaji za vršenje tehničkog pregleda vozila koji predstavlјaju merila, za koje ne postoje propisani metrološki zahtevi ili za koje se ovim pravilnikom ne zahteva overavanje, moraju biti etalonirani od strane akreditovane organizacije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i o čemu mora postojati odgovarajući dokaz.

Član 21.

Privredno društvo u objektu mora imati i koristiti sledeće uređaje koji predstavlјaju merila:

1) uređaj za merenje sila kočenja na obimu točkova, koji mora ispunjavati sledeće uslove:

(1) za tehnički pregled mopeda i motocikla:

- imati jedan par obrtnih valјaka za merenje sila kočenja,

- obrtni valјci se moraju isklјučiti pri dostizanju najveće sile kočenja na točku,

- imati dodatni uređaj za merenje sile na komandi uređaja za zaustavlјanje (dinamometar),

- imati prikaz i ispis sila kočenja na točku i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje, u svakom trenutku kočenja,

- imati grafički prikaz i ispis vrednosti otpora kotrlјanja, sila kočenja i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje, u funkciji vremena, na kojima je prikazana neujednačenost sile kočenja po obrtu točka - ovalnosti kočnog doboša ili diska (u dalјem tekstu: ovalnost kočnica),

- imati numerički prikaz najvećih izmerenih vrednosti sila kočenja, najveće sile na komandi uređaja za zaustavlјanje u toku merenja sila kočenja, ovalnosti, kočnog koeficijenta, datuma i vremena početka merenja sila kočenja, osovinskog opterećenja i ukupne mase, odnosno težine vozila (kad je uređaj za merenje osovinskog opterećenja vozila integralni deo ovog uređaja),

- imati merni opseg uređaja od 0 kN do najmanje 2,5 kN,

- da može izdržati osovinsko opterećenje od najmanje 5 kN,

- imati mogućnost povezivanja sa centralnim računarom;

(2) za tehnički pregled vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t:

- imati dva para obrtnih valјaka,

- obrtni valјci se moraju isklјučiti pri dostizanju najveće sile kočenja na jednom točku,

- imati dodatni uređaj za merenje sile na komandi uređaja za zaustavlјanje (dinamometar),

- imati grafički prikaz i ispis sila kočenja na oba točka i njihove razlike (%) i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje, u svakom trenutku kočenja,

- imati grafički prikaz i ispis vrednosti otpora kotrlјanja, sila kočenja i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje u funkciji vremena, odnosno sila kočenja u funkciji sile na komandi uređaja za zaustavlјanje za vozila sa permanentnim pogonom na više osovina, na kojima je prikazan i segment provere ovalnosti kočnica,

- imati numerički prikaz najvećih izmerenih vrednosti sila kočenja, najveće razlike sila kočenja (%) u toku propisanog dela kočenja, najveće sile na komandi uređaja za zaustavlјanje u toku merenja sila kočenja, ovalnosti, kočnog koeficijenta, datuma i vremena početka merenja sila kočenja, osovinskog opterećenja i ukupne mase, odnosno težine vozila (kad je uređaj za merenje osovinskog opterećenja vozila integralni deo ovog uređaja),

- imati merni opseg od 0 kN do najmanje 6 kN,

- podneti osovinsko opterećenje od najmanje 20 kN,

- imati mogućnost povezivanja sa centralnim računarom;

(3) za tehnički pregled vozila čija NDM prelazi 3,5 t:

- imati dva para obrtnih valјaka,

- obrtni valјci se moraju isklјučiti pri dostizanju najveće sile kočenja na jednom točku,

- imati dodatni uređaj za merenje sile na komandi uređaja za zaustavlјanje (dinamometar),

- imati grafički prikaz i ispis sila kočenja na oba točka i njihove razlike (%) i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje, u svakom trenutku kočenja,

- imati prikaz vrednosti pritiska vazduha u toku merenja pritiska za svaki povezani senzor pritiska,

- imati grafički prikaz i ispis vrednosti otpora kotrlјanja, sila kočenja i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje u funkciji vremena, odnosno sila kočenja u funkciji sile na komandi uređaja za zaustavlјanje za vozila sa permanentnim pogonom na više osovina, na kojima je prikazan i segment provere ovalnosti kočnica,

- imati numerički prikaz najvećih izmerenih vrednosti sila kočenja, najveće razlike sila kočenja (%) u toku propisanog dela kočenja, najveće sile na komandi uređaja za zaustavlјanje u toku merenja sila kočenja, ovalnosti, kočnog koeficijenta, datuma i vremena početka merenja sila kočenja, osovinskog opterećenja i ukupne mase, odnosno težine vozila i pritisaka vazduha ostvarenih pri najvećoj sili kočenja (u slučaju merenja sila kočenja uređaja za zaustavlјanje sa pneumatičkim prenosnim mehanizmom),

- imati merni opseg od 0 kN do najmanje 30 kN,

- podneti osovinsko opterećenje od najmanje 120 kN,

- imati komplet od najmanje dva senzora, mernog opsega od 0 bar do 20 bar, sa adapterima za merenje pritiska vazduha kod uređaja za zaustavlјanje sa pneumatičkim prenosnim mehanizmom,

- imati mogućnost povezivanja sa centralnim računarom;

2) uređaj za merenje dimnosti izduvnih gasova dizel motora koji omogućava i merenje broja obrtaja i radne temperature motora. Ovaj uređaj mora imati mogućnost prikaza i ispisa izmerenih vrednosti i mogućnost povezivanja sa centralnim računarom. Prilikom kontrole sastava izduvnih gasova, motor mora biti potpuno zagrejan, tj. temperatura motornog ulјa, merena pomoću senzora temperature, mora biti najmanje 80°C ili niža, ako je to normalna radna temperatura motora predviđena od strane proizvođača vozila;

3) uređaj za merenje emisije izduvnih gasova motora sa aktivnim palјenjem, koji omogućava merenje nivoa CO, radne temperature motora, broja obrtaja i izračunavanje faktora sagorevanja (λ faktor). Ovaj uređaj mora imati mogućnost prikaza i ispisa izmerenih vrednosti i mogućnost povezivanja sa centralnim računarom. Prilikom kontrole sastava izduvnih gasova, motor mora biti potpuno zagrejan, tj. temperatura motornog ulјa, merena pomoću senzora temperature, mora biti najmanje 80°C ili niža, ako je to normalna radna temperatura motora predviđena od strane proizvođača vozila;

4) uređaj za merenje pritiska u pneumaticima (manometar) mernog opsega od 0 bar do najmanje 6 bar, za tehnički pregled mopeda i motocikala i vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, odnosno mernog opsega od 0 bar do najmanje 10 bar, za tehnički pregled vozila čija NDM prelazi 3,5 t;

5) uređaj za proveru usmerenosti svetala i intenziteta osvetlјenosti, koji mora imati mogućnost numeričkog prikazivanja izmerenih vrednosti intenziteta osvetlјenosti u luksima (lx);

6) uređaj za merenje brzine mopeda (samo za vršenje tehničkog pregleda mopeda i vozila koja se proizvode u varijanti mopeda i motocikla) mora imati:

(1) mogućnost simulacije otpora koji se javlјaju pri kretanju ovih vozila;

(2) prikaz i ispis vrednosti najveće brzine u simuliranim uslovima;

(3) merni opseg od 0 km/h do najmanje 70 km/h;

(4) najveću grešku ± 1 km/h;

(5) mogućnost blokiranja točka koji nije pogonski;

(6) mogućnost povezivanja sa centralnim računarom;

(7) poklopce za obrtne valјke ukoliko vozilo prelazi preko njih, pri vršenju tehničkog pregleda, pri čemu se ne vrši merenje brzine (pod poklopcima se podrazumevaju i sklopovi koji omogućavaju olakšan prelazak preko valјaka);

7) uređaj za merenje usporenja vozila, pri vršenju tehničkog pregleda na poligonu, koji mora:

(1) imati opremu koja omogućava merenje sile na nožnoj i ručnoj komandi uređaja za zaustavlјanje, kao i opremu za pričvršćivanje uređaja na vozilo;

(2) imati mogućnost ispisa dijagrama usporenja i numerički izražene maksimalne vrednosti usporenja i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje i brzine vozila na početku merenja usporenja vozila;

(3) imati mogućnost priklјučivanja na računar;

(4) imati opseg od 0 m/s2 do 9,81 m/s2;

8) uređaj za merenje osovinskog opterećenja vozila (vaga), koji mora ispunjavati sledeće uslove:

(1) imati merni opseg od 0 t do najmanje 0,5 t, za vršenje tehničkog pregleda mopeda i motocikala;

(2) imati merni opseg od 0 t do najmanje 2 t, za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t;

(3) imati merni opseg od 0 t do najmanje 12 t, za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM prelazi 3,5 t;

(4) biti integralni deo uređaja za merenje sila kočenja na obimu točkova ili nezavisni uređaj u sklopu tehnološke linije;

(5) imati mogućnost prikaza i ispisa izmerenih vrednosti, sa datumom i vremenom merenja mase;

(6) imati mogućnost povezivanja sa centralnim računarom;

9) uređaj za merenje sadržaja vlage u kočnoj tečnosti;

10) merne trake za merenje dužine mernog opsega od 0 m do najmanje 3 m i od 0 m do najmanje 25 m;

11) pomično merilo dužine, sa rezolucijom od 0,1 mm ili bolјom;

12) kalibre za proveru uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila. Na neprolaznoj tehnološkoj liniji ovaj uređaj nije obavezan.

Uređaji iz stava 1. tačka 1) ovog člana, iz podtačke (1) alineja treća, podtačke (2) alineja treća i podtačke (3) alineja treća ovog člana, kao i uređaji iz stava 1. tač. 6)-12) ovog člana, moraju ispunjavati uslove određene u članu 20. stav 2. ovog pravilnika.

Uređaji za koje je ovim pravilnikom propisan ispis rezultata moraju omogućiti ispis teksta na srpskom jeziku.

Član 22.

Pored merila iz člana 21. ovog pravilnika, privredno društvo mora imati i koristiti sledeće uređaje:

1) uređaj za kontrolu zazora veze točkova i šasije i upravlјačkog mehanizma sa najmanje četiri smera razvlačenja (razvlačilica), na tehnološkoj liniji za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM prelazi 3,5 t, koji može izdržati osovinsko opterećenje od najmanje 120 kN;

2) kanalsku dizalicu za podizanje pojedinačne osovine vozila, nosivosti najmanje 2,5 t (najmanje sile podizanja 25 kN) na tehnološkoj liniji za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, odnosno nosivosti najmanje 12 t (najmanje sile podizanja 120 kN) na tehnološkoj liniji za vozila čija NDM prelazi 3,5 t. Kanalska dizalica mora biti opremlјena mehanizmom koji omogućava njeno pomeranje duž kanala, odnosno mehanizmom koji omogućava njeno podešavanje u poprečnom smislu u cilјu ravnomernog podizanja vozila. Podizanje i spuštanje vozila kanalskom dizalicom ne sme biti na ručni pogon;

3) uređaj za funkcionalnu kontrolu električnih priklјučaka motornih vozila koja vuku priklјučna vozila;

4) uređaj za kontrolu nepropusnosti gasne instalacije vozila sa pogonom na gas (detektor gasa);

5) kompresor čiji je radni pritisak najmanje 6 bar, za tehnički pregled vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, odnosno najmanje 10 bar za tehnički pregled vozila čija NDM prelazi 3,5 t;

6) uređaj koji ima mogućnost provere ispravnosti sistema za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja preko OBD priklјučka vozila. Ovaj uređaj može biti integrisan u okviru uređaja za merenje sadržaja izduvnih gasova. Proveru ispravnosti sistema za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja nije potrebno vršiti na teretnim vozilima čija NDM prelazi 3,5 t, putničkim vozilima sa pogonom na benzin proizvedenim pre 2001. godine i putničkim vozilima sa pogonom na dizel proizvedenim pre 2004. godine;

7) uređaj za proveru ispravnosti uređaja za zaustavlјanje priklјučnih vozila sa inercionom komandom. Na neprolaznim tehnološkim linijama, tehnološkim linijama na kojima se pregled donjeg postroja vozila vrši pomoću platformske dizalice i tehnološkim linijama za vršenje tehničkog pregleda vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, na kojima zbog geometrijskih karakteristika objekta nije moguće izvršiti pregled priklјučnog vozila, ovaj uređaj nije obavezan.

Član 23.

Privredno društvo mora imati i koristiti sledeću opremu:

1) sistem za video snimanje vršenja tehničkog pregleda vozila na tehnološkoj liniji, koji mora da ima:

(1) kolor HD kameru;

(2) karakteristike koje podržavaju rad kamera ne umanjujući kvalitet snimlјenog materijala;

(3) monitor na kome kontrolori mogu videti trenutni video sadržaj koji beleže kamere i indikator koji daje informaciju o uklјučenosti uređaja za snimanje.

2) digitalni fotoaparat, za dokumentovanje vršenja tehničkog pregleda vozila na poligonu;

3) sistem za odvod izduvnih gasova sa mesta na kojem se vrši merenje dimnosti u spolјnu sredinu;

4) katalog boja vozila koji se sastoji iz 10 pločica koje su izvedene u osnovnoj boji. Pojedinačna pločica kataloga mora imati površinu od najmanje 50 cm2, oznaku osnovne boje i biti izrađena od materijala koji obezbeđuje nepromenjivost osnovne boje i trajnost pločice;

5) električnu mrežu za napajanje trolejbusa na tehnološkim linijama za tehnički pregled trolejbusa, ukoliko je ista neophodna da bi se tehnički pregled trolejbusa izvršio na propisan način;

6) sitni automehaničarski alat (klјučevi, odvijači, klešta, metalne poluge, oslonci za poluge i dr.);

7) ostala oprema neophodna za izvođenje propisanih operacija (dva klinasta podmetača, merdevine, baterijska lampa, pribor za očitavanje identifikacione oznake motora, najmanje dva prekrivača za zaštitu sedišta od prlјanja, jedan prekrivač za zaštitu krila vozila od grebanja pri identifikaciji i pregledu prostora za motor, zaštitne rukavice i dr.).

Član 24.

Boja vozila se sastoji od: oznake za vrstu površinske boje (laka), naziva osnovne boje i oznake tona boje.

Oznake za vrstu površinske boje (laka) su:

1) S - običan;

2) E - metalni;

3) F - folija.

Nazivi i oznake za osnovne boje su:

1) bela, oznaka - 0;

2) žuta, oznaka - 1;

3) narandžasta, oznaka - 2;

4) crvena, oznaka - 3;

5) lјubičasta, oznaka - 4;

6) plava, oznaka - 5;

7) zelena, oznaka - 6;

8) siva, oznaka - 7;

9) braon, oznaka - 8;

10) crna, oznaka - 9;

11) višebojno (ako ne može da se utvrdi preovlađajuća boja), oznaka - 00.

Oznake za identifikaciju svetlog/tamnog tona boje su:

1) B - svetla (svetlije od osnovne);

2) M - srednja (osnovna boja od 0 do 9);

3) D - tamna (tamnije od osnovne).

Bela i crna boju mogu imati samo srednji ton.

Član 25.

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila na poligonu privredno društvo od uređaja i opreme, propisanih čl. 21-23. ovog pravilnika mora imati i koristiti:

1) računar koji ima mogućnost mrežne komunikacije i povezivanja sa uređajima za koje je to propisano ovim pravilnikom;

2) uređaj za merenje dimnosti izduvnih gasova dizel motora;

3) uređaj za merenje emisije izduvnih gasova motora sa aktivnim palјenjem;

4) uređaj za pregled usmerenosti svetala i osvetlјenosti;

5) uređaj za merenje pritiska u pneumaticima (manometar);

6) merne trake za merenje dužine;

7) pomično merilo dužine;

8) uređaj za merenje usporenja vozila;

9) uređaj za funkcionalnu kontrolu električnih priklјučaka za priklјučna vozila;

10) digitalni fotoaparat;

11) katalog boja vozila;

12) kalibre za proveru uređaja sa spajanje vučnog i priklјučnog vozila;

13) sitni automehaničarski alat.

Izuzetno, kada se vrši tehnički pregled vozila za koje nisu propisani normativi za izduvne gasove, privredno društvo ne mora imati uređaje iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Za vršenje tehničkog pregleda vozila na poligonu privredno društvo ne može koristiti uređaje i opremu iz stava 1. ovog člana koja se nalaze na tehnološkoj liniji u objektu, osim u slučaju kada se ne poklapaju radna vremena u objektu i na poligonu.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava, ukoliko se poligon nalazi u neposrednoj blizini objekta, na istoj prostornoj celini (katastarskoj parceli), privredno društvo može na poligonu koristiti uređaje i opremu koji se koriste na tehnološkoj liniji u objektu, pri čemu se u tom slučaju ne može istovremeno vršiti tehnički pregled vozila u objektu i na poligonu. Ukoliko tehničke karakteristike vozila dozvolјavaju, deo propisanih radnih operacija može biti izveden i na tehnološkoj liniji u objektu.

U slučaju da se zbog tehničkih karakteristika vozila merenje sila kočenja ne može izvršiti na propisan način u objektu, na uređaju za merenje sila kočenja na obimu točkova, ili bi moglo doći do oštećenja vozila, potrebna merenja za ocenu ispravnosti uređaja za zaustavlјanje vrše se na poligonu.

4. Stručni kadar za vršenje tehničkog pregleda vozila

Član 26.

Privredno društvo mora imati najmanje dva kontrolora.

Tehnički pregled vozila može obavlјati samo kontrolor koji ispunjava propisane uslove i ima važeću dozvolu (licencu).

Kontrolor tehničkog pregleda mora:

1) da ima najmanje završenu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, struke mašinske, obrazovnog profila vezanog za motore i vozila ili struke saobraćajne, obrazovnog profila iz oblasti drumskog saobraćaja;

2) da ima vozačku dozvolu, odnosno probnu vozačku dozvolu, za upravlјanje motornim vozilima kategorije vozila čiji tehnički pregled obavlјa;

3) da ima završenu obuku za kontrolora tehničkog pregleda;

4) da ima položen stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda;

5) da u poslednje četiri godine nije pravosnažno osuđivan za krivična dela iz grupe protiv života i tela, krivična dela protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Izuzetno, kontrolor koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila vrši tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje pet godina, ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana, odnosno ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tačka 1) ovog člana ako ima završenu najmanje srednju stručnu školu mašinske struke obrazovnog profila koji nije vezan za motore i vozila, odnosno saobraćajne struke obrazovnog profila koji nije iz oblasti drumskog saobraćaja.

Izuzetno od odredaba stava 3. tačka 2) ovog člana, kontrolor ne mora imati vozačku dozvolu za upravlјanje vozilom čiji tehnički pregled vrši, ako najmanje jedan kontrolor sa kojim vrši tehnički pregled vozila ima vozačku dozvolu za upravlјanje vozilom čiji tehnički pregled vrše.

Pri vršenju tehničkog pregleda priklјučnog vozila turističkog voza, kontrolori ne moraju da imaju posebnu dozvolu za upravlјanje turističkim vozom.

Član 27.

Privredno društvo mora imati i koristiti:

1) pristup bazi podataka o motornim i priklјučnim vozilima Agencije (u dalјem tekstu: baza podataka);

2) propise o bezbednosti saobraćaja: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, ovaj pravilnik, propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa, propise o ispitivanju vozila, kao i druge podzakonske propise i opšta akta doneta u vezi sa poslovima vezanim za tehničke preglede vozila u skladu sa zakonom;

3) uputstva proizvođača za rukovanje uređajima i opremom, na srpskom jeziku;

4) stručnu literaturu za obuku i unapređenje znanja kontrolora koji vrše tehnički pregled vozila određenu od strane Agencije;

5) tehničku dokumentaciju - grafički prikaz parcele na kojoj se nalazi objekat, grafički prikaz objekta, odnosno tehnološke linije, prilaznih puteva, u odgovarajućoj razmeri sa iskotiranim dimenzijama koje su propisane ovim pravilnikom;

6) elaborat tehnologije vršenja tehničkog pregleda vozila;

7) tehničku dokumentaciju o uređajima (odobrenje tipa merila, overavanje, odnosno etaloniranje merila).

III USLOVI I NAČIN VRŠENјA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Član 28.

Tehnički pregledi vozila su redovni, vanredni i kontrolni.

Tehnički pregled vozila vrši se u radno vreme koje je vidno istaknuto i prijavlјeno organu koji vrši nadzor, a promena radnog vremena mora biti prijavlјena najkasnije radnog dana koji prethodi prvom radnom danu u izmenjenom terminu.

Termini tehničkih pregleda vozila namenjenih za prevoz košnica za pčele se usklađuju dogovorom između privrednog društva i vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Termini tehničkih pregleda vozila na poligonu, ukoliko se poligon ne nalazi u neposrednoj blizini objekta, se prijavlјuju organu koji vrši nadzor, najkasnije radnog dana koji prethodi danu vršenja tehničkog pregleda ovih vozila.

Termine kontrolnih tehničkih pregleda van radnog vremena, organizaciona jedinica Ministarstva mora saopštiti privrednom društvu najkasnije radnog dana koji prethodi danu vršenja tehničkog pregleda ovih vozila.

Privredno društvo će u toku radnog vremena bez odlaganja, nakon što završi započeti tehnički pregled vozila, izvršiti kontrolni tehnički pregled vozila po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Član 29.

Pre početka vršenja tehničkog pregleda vozila vrši se vizuelno utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda.

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila se obavlјa na zahtev stranke koja tom prilikom kontroloru daje na uvid saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o privremenoj registraciji ili potvrdu o registraciji, kao i ličnu kartu, a za strane državlјane drugi odgovarajući dokument o identitetu. Ako je stranka izgubila saobraćajnu dozvolu na uvid podnosi uverenje o upisu u jedinstveni registar vozila.

Ako se obavlјa tehnički pregled novoproizvedenih vozila koja se prvi put registruju, stranka daje na uvid potvrdu o saobraznosti. Za prepravlјena i pojedinačno proizvedena vozila za koja nije izdata potvrda o saobraznosti, kao i za kompletirana vozila i vozila koja se prvi put puštaju u saobraćaj u Republici Srbiji, stranka stavlјa na uvid uverenje (potvrdu) da vozilo ispunjava propisane uslove (u dalјem tekstu: uverenje o ispitivanju). Za vozila koja imaju ugrađen pogon na alternativna goriva stranka mora staviti na uvid potvrdu o periodičnom pregledu ovih uređaja ili potvrdu o saobraznosti.

Redovni i vanredni tehnički pregled vrši se samo na čistom vozilu koje je u voznom stanju, a kontrolni tehnički pregled na vozilu koje je u voznom stanju.

Redovni i vanredni tehnički pregled vrši se na neopterećenom vozilu, osim u slučaju tehničkih pregleda vatrogasnih vozila kada vozilo može biti opterećeno i vozila posebne namene sa opremom i instalacijom stalno ugrađenom na vozilu. Kontrolni tehnički pregled se može vršiti i na opterećenom vozilu, ukoliko tehnološka linija to omogućava. Pri korišćenju uređaja za proveru ispravnosti uređaja za zaustavlјanje priklјučnih vozila sa inercionom komandom, na uređaju za merenje sila kočenja na obimu točkova, priklјučno vozilo može biti opterećeno.

Vozilo koje je registrovano u Republici Srbiji, a nije odjavlјeno, mora imati pri vršenju redovnog tehničkog pregleda sve propisane registarske tablice, odnosno tablice za privremeno označavanje, postavlјene na predviđenim mestima, odnosno potvrdu o oduzetim registarskim tablicama, izdatu od strane nadležnog organa.

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila neće se vršiti ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz st. 2-6. ovog člana. Ako navedene činjenice nisu utvrđene pri vizuelnom utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda vozila, vršenje tehničkog pregleda će se završiti u trenutku kada se ta činjenica utvrdi.

Vozila za koja je utvrđeno da ne ispunjavaju uslove iz st. 2-6. ovog člana moraju se evidentirati, a izdavanje Izveštaja o utvrđenom stanju vozila iz člana 41. stav 3. ovog pravilnika će se izvršiti kada stranka, odnosno lice koje je vozilo uputilo na kontrolni tehnički pregled, to zahteva. U propisane evidencije se mora uneti najmanje: identifikaciona (VIN) oznaka vozila ako se može utvrditi, registarska oznaka ako je vozilo registrovano i podaci o stranci ako stranka poseduje ličnu kartu ili drugi dokument na osnovu kojeg se može utvrditi identitet stranke, a u napomeni moraju biti navedeni razlozi zbog čega tehnički pregled vozila nije vršen ili nije izvršen u celosti.

Redovni i vanredni tehnički pregled neće se vršiti ni na vozilu kod kojeg je prostor u kojem je smešten motor zaštićen od strane proizvođača ili se oznaka motora ne može utvrditi bez bitnih rasklapanja vozila, dok se ne pribavi odgovarajuća potvrda proizvođača ili njegovog zastupnika ili ovlašćenog servisera. Za novo vozilo ova potvrda nije potrebna ukoliko se iz tehničke dokumentacije proizvođača može utvrditi identifikaciona oznaka motora.

Vozila iz stava 9. ovog člana evidentiraju se na način propisan stavom 8. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, stranka koja na tehnički pregled doveze vozilo Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove odbrane ili Bezbednosno-informativne agencije, ne mora kontroloru da da ličnu kartu na uvid.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, tehnički pregled vozila može se izvršiti u okviru ispitivanja vozila. U tom slučaju ako je vozilo tehnički ispravno overiće se tehnička ispravnost u Izveštaju o ispitivanju koji je određen propisom o ispitivanju vozila i može se izdati Registracioni list za motorno-priklјučno vozilo (u dalјem tekstu: Registracioni list), u čijoj rubrici napomena se konstatuje da važi uz uverenje o ispitivanju. Ukoliko je nakon izvršenog tehničkog pregleda izdat registracioni list, u propisanim evidencijama se evidentira kao redovni godišnji tehnički pregled, a ukoliko je izdata potvrda o tehničkoj ispravnosti kao vanredni tehnički pregled.

Izuzetno od stava 3. ovog člana ukoliko se obavlјa tehnički pregled traktora, priklјučnih vozila za traktor, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u polјoprivredi, starijih od deset godina, koja se prvi put registruju u Republici Srbiji, u skladu sa odredbama samostalnog člana 3. Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priklјučnih vozila ("Službeni glasnik RS", broj 41/22), stranka ne mora da stavi na uvid uverenje (potvrdu) da vozilo ispunjava propisane uslove.

Član 30.

Kada se na tehničkom pregledu posumnja u tačnost podataka upisanih u saobraćajnu dozvolu i ti podaci ne postoje u bazi podataka, odnosno, kada se utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu sa podacima iz baze podataka, tehnički pregled će se završiti u tom trenutku radi utvrđivanja stvarnih tehničkih karakteristika vozila.

Za vozila iz prethodnog stava mora se izdati Izveštaj o utvrđenom stanju vozila iz člana 41. stav 3. ovog pravilnika u kojem se u napomeni unosi konstatacija da mora biti izvršeno utvrđivanje tačnih podataka o vozilu od strane Agencije ili druge stručne organizacije koju odredi Agencija, a evidentiranje podataka u propisanim evidencijama se vrši na način određen članom 29. stav 8. ovog pravilnika.

Član 31.

Tehnički pregled vozila obuhvata identifikaciju vozila, utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila, pregled svih uređaja i opreme na vozilu, utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova i tehničkih normativa za učešće u saobraćaju na putu, unos i overu podataka u propisane evidencije, sačinjavanje i overu propisanih dokumenata.

Identifikacija vozila je prva radna operacija koja obuhvata utvrđivanje registarske oznake (ukoliko vozilo poseduje ovu oznaku), identifikacione oznake, oznake motora, vrste, podvrste, oblika karoserije, marke, tipa, varijante, verzije, komercijalne oznake (modela) vozila, NDM, godine proizvodnje i godine prve registracije u Republici Srbiji.

Ukoliko se pri identifikaciji vozila utvrdi da ne postoji identifikaciona oznaka vozila ili oznaka motora, odnosno ukoliko su iste oštećene ili je vršena zamena dela na kome je postavlјena identifikaciona oznaka vozila ili oznaka motora, tehnički pregled vozila će se u tom trenutku prekinuti. Obaveštenje o postojanju sumnje u originalnost identifikacione oznake vozila ili oznake motora, dostavlјa se neposredno nakon završenog tehničkog pregleda teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva putem elektronske pošte, telefaksa, telefona ili neposredno. Evidentiranje navedenih slučajeva se vrši na način određen članom 29. stav 8. ovog pravilnika.

Član 32.

Tehnički pregled vozila vrši se u celini bez obzira da li su tokom tehničkog pregleda utvrđene neispravnosti uređaja i opreme vozila, osim u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom.

Član 32a

Tehnički pregled teretnog odnosno priklјučnog vozila, namenjenih isklјučivo za prevoz vozila (tzv. auto voz), može se vršiti i bez razdvajanja spojenih vozila.

Član 33.

Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila koje je pri redovnom ili vanrednom tehničkom pregledu ocenjeno kao neispravno, može se izvršiti samo tehnički pregled uređaja i opreme čija je neispravnost utvrđena.

Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila kontrolori će izvršiti tehnički pregled vozila u celini, kada posumnjaju da je došlo do promene tehničkog stanja uređaja i opreme vozila koji su ocenjeni kao ispravni na tehničkom pregledu izvršenom u celini.

Ponovni tehnički pregled vozila mora biti izvršen u roku koji nije duži od sedam radnih dana od dana vršenja tehničkog pregleda vozila u celini. U napomenu propisanih evidencija unosi se datum i ID broj redovnog ili vanrednog tehničkom pregledu na kojem je vozilo ocenjeno kao neispravno.

Ponovni tehnički pregled vozila vrši isto ovlašćeno privredno društvo koje je vozilo ocenilo kao neispravno.

Ukoliko se vozilo ne podvrgne ponovnom tehničkom pregledu u propisanom roku, tehnički pregled vozila se mora izvršiti u celini.

Član 34.

Tehnički pregled vozila mora obuhvatiti pregled:

1) uređaja za upravlјanje;

2) uređaja za zaustavlјanje;

3) svetlosnih i svetlosno-signalnih uređaja;

4) uređaja koji omogućavaju normalnu vidlјivost;

5) uređaja za davanje zvučnih znakova;

6) uređaja za kontrolu i davanje znakova;

7) uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova;

8) uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila;

9) uređaja za kretanje vozila unazad;

10) uređaja za oslanjanje;

11) uređaja za kretanje;

12) elektro-uređaja i instalacija;

13) pogonskog uređaja - motora;

14) uređaja za prenos snage - prenosnog mehanizma;

15) delova vozila od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja;

16) opreme vozila.

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila utvrđuju se ispravnost uređaja i opreme iz stava 1. ovog člana i konstatuju njihove konkretne neispravnosti. Za vozilo se overava tehnička ispravnost ako ima sve propisane uređaje i opremu i ako zadovolјava sve tehničke uslove i normative za uređaje i opremu.

Moguće neispravnosti uređaja i opreme na vozilu, kodovi neispravnosti, stepeni neispravnosti i osnove za njihovo utvrđivanje, koje se unose u propisane evidencije, date su u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 35.

Na zahtev stranke privredno društvo može izvršiti utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila navedenih u saobraćajnoj dozvoli, koje su promenjene, pri čemu nije potrebno merenje i ispitivanje vozila (npr: promena boje vozila, ugradnja motora istog tipa). U tom slučaju sačinjava se zapisnik iz člana 40. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, a stranki se izdaje Registracioni list čiji se ispis vrši sa precrtanim rečima koje se odnose na tehničku ispravnost vozila.

Evidentiranje podataka u propisanim evidencijama se vrši na način određen članom 29. stav 8. ovog pravilnika.

Član 36.

Kontrolori tehničke preglede vozila obavlјaju nezavisno, u skladu sa propisima, tehnologijom vršenja tehničkog pregleda vozila, bez uticaja stranke, nadređenoga ili drugog lica.

Tehnički pregled vozila vrše dva kontrolora. Kontrolor ne može istovremeno vršiti tehnički pregled dva ili više vozila.

Privredno društvo mora obezbediti da se tehnički pregled vozila može obaviti tokom celog radnog vremena, uz prisustvo kontrolora koji ima vozačku dozvolu za upravlјanje vozilima za koje je privredno društvo ovlašćeno da vrši tehnički pregled vozila.

Vozilom od mesta za čekanje do mesta na kome stranka preuzima vozilo upravlјa kontrolor, koji ima vozačku dozvolu za upravlјanjem vozilom čiji tehnički pregled vrši.

Kada vrše tehnički pregled vozila kontrolori moraju koristiti radna odela kod kojih je na leđnom delu ispisan naziv privrednog društva. Na prednjoj strani odela postavlјa se identifikaciona pločica koja sadrži ime i prezime kontrolora.

Ako se ne poštuje zabrana o zadržavanju na tehnološkoj liniji, kontrolori ne mogu otpočeti, odnosno vršiti tehnički pregled vozila dok lica kojima nije dozvolјen pristup ne napuste tehnološku liniju.

Član 37.

Ceo tok vršenja tehničkog pregleda vozila mora biti snimlјen video sistemom koji omogućava najmanje očitavanje registarskih oznaka vozila, kao i uvid u sve radne operacije koje se izvode tokom vršenja tehničkog pregleda vozila, osim radnih operacija koje se izvode iz kanala, u vozilu i motornom prostoru. Snimak toka vršenja tehničkog pregleda vozila mora imati prikaz realnog vremena i datuma vršenja tehničkog pregleda vozila.

Kada dođe do prestanka rada video sistema, tehnički pregled vozila se ne može vršiti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne snima se tok vršenja tehničkog pregleda vozila Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove odbrane ili Bezbednosno-informativne agencije.

Član 38.

Tehnički pregled vozila vrši se prema tehnologiji vršenja tehničkog pregleda na tehnološkoj liniji, koju određuje privredno društvo, za koju se sačinjava elaborat koji sadrži najmanje:

1) položaj objekta, granica tehnološke linije, prostora za čekanje i mesta na kome stranka preuzima vozilo;

2) raspored radnih mesta za vršenje tehničkog pregleda vozila;

3) redosled radnih operacija na radnim mestima.

Minimalna vremena za vršenje tehničkog pregleda vozila su:

1) 15 min. - za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, motokultivatore, radne mašine, priklјučna vozila za traktor, priklјučna vozila sa inercionom komandom uređaja za zaustavlјanje i priklјučna vozila koja su konstruktivno izvedena bez uređaja za zaustavlјanje;

2) 20 min. - za traktore i vučno vozilo turističkog voza;

3) 25 min. - za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, osim vozila iz tač. 1) i 2) ovog stava;

4) 30 min. - za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavlјanje;

5) 40 min. - za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa pneumatičkim, odnosno hidro-pneumatičkim, prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavlјanje.

Kontrolori ne mogu započeti vršenje tehničkog pregleda narednog vozila pre isteka minimalnog vremena potrebnog za vršenje tehničkog pregleda prethodnog vozila, osim u slučaju kada tehnički pregled prethodnog vozila nije izvršen u celini.

Na tehnološkoj liniji može se istovremeno vršiti tehnički pregled dva ili više vozila, osim na neprolaznoj tehnološkoj liniji, u skladu sa tehnologijom vršenja tehničkog pregleda vozila.

Član 39.

ID broj se sastoji iz četrnaest brojčanih oznaka.

Prvih šest mesta u ID broju predstavlјaju kod privrednog društva koji je određen u rešenju o ovlašćenju.

Sedmo i osmo mesto označavaju godinu vršenja tehničkog pregleda vozila.

Deveto mesto označava vrstu tehničkih pregleda vozila. Vrste tehničkih pregleda su redovni godišnji (broj 1), redovni šestomesečni (broj 2), kontrolni (broj 3) i vanredni (broj 4), odnosno utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila (broj 5).

Poslednjih pet mesta u ID broju označavaju redni broj izvršenog tehničkog pregleda, odnosno utvrđivanja da nisu ispunjeni uslovi za vršenje tehničkog pregleda vozila, tokom jedne kalendarske godine.

IV EVIDENCIJE KOJE VODI I DOKUMENTA KOJA IZDAJE PRIVREDNO DRUŠTVO

Član 40.

Evidencija o tehničkim pregledima vozila, kao i o vozilima koja nisu ispunila uslove za vršenje tehničkog pregleda, sastoji se od:

1) zapisnika o vršenju tehničkog pregleda vozila (u dalјem tekstu: zapisnik);

2) registra pregledanih vozila (u dalјem tekstu: registar);

3) snimka toka vršenja tehničkog pregleda vozila u objektu.

Zapisnike potpisuju kontrolori svojeručno, pre izdavanja i overe propisanih dokumenata, odnosno Registracionog lista.

Sastavni delovi zapisnika su:

1) ispis svih izmerenih veličina uređajima iz čl. 21. i 22. ovog pravilnika, koji moraju da imaju mogućnost prikaza i ispisa izmerenih vrednosti;

2) kopija potvrde o saobraznosti - za nova vozila koja se prvi put registruju i vozila za koja stranka poseduje potvrdu o saobraznosti;

3) kopija dokumentacije, odnosno fotografije, na osnovu koje su promenjene tehničke karakteristike vozila;

4) kopija uverenja o ispravnosti tahografa, odnosno zapisnika o pregledu analognog tahografa ili kalibraciji digitalnog tahografa kada na vozilu ne postoje registarske tablice;

5) fotografije u boji vozila čiji tehnički pregled je vršen na poligonu;

6) fotografija uverenja o ispitivanju vozila ili ispis iz baze podataka.

Sastavni delovi zapisnika (osim ispisa izmerenih vrednosti) sačinjavaju se u pisanom ili elektronskom obliku, koji u tom slučaju moraju biti organizovani prema datumima vršenja tehničkog pregleda i prema ID broju i moraju imati sigurnosnu kopiju koja se čuva na medijumu nezavisnom od računara.

Sadržaj i izgled Zapisnika o vršenju tehničkog pregleda vozila (Obrazac 3 - formata A4), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Podaci koji ne mogu stati u rubrike propisanog obrasca zapisnika upisuju se u drugi obrazac na kome se upisuje isti identifikacioni broj i koje potpisuju kontrolori koji su izvršili tehnički pregled vozila.

Privredna društva zapisnike čuvaju dve godine, hronološki složene po identifikacionim brojevima.

Registar se vodi u centralnoj bazi podataka u elektronskom obliku, a podatke preko centralnog računara unose kontrolori.

Registar u centralnoj bazi čuva se deset godina.

Privredno društvo mora imati sigurnosnu kopiju video zapisa vršenja tehničkog pregleda, koja se čuva na medijumu nezavisnom od radne memorije uređaja za snimanje, za period od jedne godine od dana kada je video zapis sačinjen. Sigurnosna kopija video zapisa tehničkih pregleda koji su sprovedeni u toku dana mora biti sačinjena najkasnije do kraja narednog dana.

Privredno društvo, na zahtev Ministarstva, dostavlјa statistički izveštaj, koji predstavlјa skup podataka o izvršenim tehničkim pregledima vozila u određenom periodu.

Član 41.

Za tehnički ispravno vozilo sačinjava se Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila ili Registracioni list, koji se u pisanom obliku izdaju stranci. Sadržaj i izgled Potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila (Obrazac 1 - formata A4 ili A5), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Za tehnički neispravno vozilo sačinjava se Izveštaj o utvrđenom stanju vozila, koji se u pisanom obliku izdaje stranci. Sadržaj i izgled Izveštaja o utvrđenom stanju vozila (Obrazac 2 - formata A4 ili A5), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila i Izveštaj o utvrđenom stanju vozila potpisuju kontrolori koji su izvršili tehnički pregled vozila i overavaju pečatom na kome se pored naziva privrednog društva, iz rešenja organa nadležnog za registraciju privrednih društava, nalazi i natpis: "TEHNIČKI PREGLED VOZILA". Ovim pečatom mogu se overavati samo navedena dokumenta, kao i Registracioni list.

Dokumenta iz st. 1. i 2. ovog člana se uručuju stranci kao poslednje radnje tehničkog pregleda vozila.

U napomenu dokumenata iz ovog člana i propisanih evidencija iz člana 40. ovog pravilnika moraju biti uneti podaci o:

1) razlikama između podataka o vozilu utvrđenih pri tehničkom pregledu vozila i podataka iz dokumenata podnetih pri iskazivanju zahteva za vršenje tehničkog pregleda vozila;

2) dimenzijama (dužina, širina i visina), NDM ili osovinskom opterećenju od sopstvene mase, koje su veće od propisanih i zbog kojih vozilo treba da ima registarske tablice crvene boje;

3) identifikacionoj (VIN) oznaci tovarnog dela motokultivatora;

4) postojanju duplih komandi na vozilu za osposoblјavanje kandidata za vozače;

5) razlozima zašto provera ispravnosti nekog od uređaja na vozilu nije mogla da se izvrši u objektu i na poligonu (ako postoji mogućnost dokumentovati fotografijom).

Član 42.

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila na poligonu sačinjavaju se dve fotografije u boji.

Na jednoj fotografiji motornog vozila vidlјiva je cela prednja strana vozila i kontrolor, pri čemu je čitlјiva registarska oznaka vozila i datum i vreme početka vršenja tehničkog pregleda. Na jednoj fotografiji priklјučnog vozila mora biti vidlјiva prednja strana vučnog vozila i kontrolor.

Na drugoj fotografiji motornog i priklјučnog vozila mora biti vidlјiva najmanje cela zadnja strana vozila, pri čemu je čitlјiva njegova registarska oznaka.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za motorno vozilo sačinjava se i treća fotografija na kojoj mora biti vidlјiv odometar (putomer) i broj pređenih kilometara odnosno broj radnih sati.

Vreme i datum na fotografijama moraju da budu u skladu sa vremenom vršenja tehničkog pregleda vozila.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove odbrane ili Bezbednosno-informativne agencije.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Privredno društvo koje vrši tehnički pregled vozila na osnovu ovlašćenja izdatog po zahtevu podnetom do početka primene ovog pravilnika (u dalјem tekstu: privredno društvo sa starim ovlašćenjem), nastavlјa rad u skladu sa rešenjem o ovlašćenju i prema propisima koja su se do dana početka primene ovog pravilnika primenjivali na uslove za stručni kadar, objekat, uređaje i opremu koji se koriste u objektu i van objekta, a najduže do isteka roka propisanog članom 351. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Privredno društvo koje podnese zahtev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda nakon početka primene ovog pravilnika, mora ispuniti sve uslove propisane ovim pravilnikom u pogledu objekta, uređaja i opreme, osim uslova iz člana:

1) 19. ovog pravilnika, koje mora obezbediti i koristiti u roku od 180 dana od dana kada Agencija obezbedi program koji omogućava dostavu propisanih podataka;

2) 21. stav 1. tačka 1) podtačka (3) alineje peta i deseta i tačka 8) ovog pravilnika, koje mora obezbediti i koristiti u roku od tri godine od dana početka primene ovog pravilnika;

3) 22. stav 1. tač. 1), 6) i 7) ovog pravilnika, koje mora obezbediti i koristiti u roku od tri godine od dana početka primene ovog pravilnika;

4) 23. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koje mora obezbediti i koristiti u roku od tri godine od dana početka primene ovog pravilnika;

5) 23. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, koje mora obezbediti i koristiti u roku od pet godine od dana početka primene ovog pravilnik.

Član 44.

Odredbe člana 24. ovog pravilnika primenjuju se prilikom utvrđivanja boje vozila koje se prvi put registruje i za vozilo kome se menja saobraćajna dozvola nakon početka primene ovog pravilnika.

Član 45.

Odredbe člana 26. ovog pravilnika, koje se odnose na uslove koje mora ispuniti kontrolor tehničkog pregleda vozila u pogledu posedovanja dozvole (licence), obuke za kontrolora tehničkog pregleda i polaganja stručnog ispita, ne primenjuju se na privredno društvo koje podnese zahtev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda nakon početka primene ovog pravilnika, do isteka jedne godine od kada Agencija uspostavi uslove za funkcionisanje i obavlјanje poslova koji se odnose na sprovođenje stručnog ispita i organizaciju seminara unapređenja znanja za kontrolora tehničkog pregleda.

Član 46.

Izuzetno od odredbe člana 27. stav 1. tač. 5) i 6) ovog pravilnika, privredno društvo sa starim ovlašćenjem ne mora imati tehničku dokumentaciju i elaborat tehnologije vršenja tehničkog pregleda vozila.

Izuzetno od odredbe člana 27. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika, privredno društvo ne mora imati stručnu literaturu, do isteka jedne godine od kada Agencija uspostavi uslove za funkcionisanje i obavlјanje poslova koji se odnose na sprovođenje stručnog ispita i organizaciju seminara unapređenja znanja za kontrolora tehničkog pregleda.

Član 47.

Izuzetno od člana 34. stav 3. ovog pravilnika:

1) do ispunjavanja uslova iz člana 19. ovog pravilnika, u zapisniku se ne unose kodovi neispravnosti;

2) do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji, u izveštaju o utvrđenom stanju vozila i zapisniku se ne upisuju stepeni neispravnosti uređaja koji su neispravni.

Član 48.

Izuzetno od člana 36. stav 3. ovog pravilnika, najkasnije do isteka roka od tri godine od dana početka primene ovog pravilnika, u objektima privrednih društava sa starim ovlašćenjem vozilom može upravlјati stranka.

Član 49.

Izuzetno od člana 37. i člana 40. stav 1. tačka 3) i stava 9. ovog pravilnika, privredno društvo sa starim ovlašćenjem umesto video zapisa sačinjava i vodi evidenciju fotografija u boji vozila čiji se tehnički pregled vrši u objektu (koje su sastavni deo zapisnika). Sačinjavaju se dve fotografije dok se vozilo nalazi u granicama tehnološke linije.

Na jednoj fotografiji motornog vozila vidlјiva je cela prednja strana vozila i kontrolor, pri čemu je čitlјiva registarska oznaka vozila i datum i vreme početka vršenja tehničkog pregleda. Na jednoj fotografiji priklјučnog vozila mora biti vidlјiva prednja strana vučnog vozila i kontrolor.

Na drugoj fotografiji motornog i priklјučnog vozila mora biti vidlјiva najmanje cela zadnja strana vozila, pri čemu je čitlјiva njegova registarska oznaka.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za motorno vozilo sačinjavaju se još dve fotografije na kojima su vidlјive bočne strane vozila, kao i jedna fotografija na kojoj mora biti vidlјiv odometar (putomer) i broj pređenih kilometara odnosno broj radnih sati.

U slučaju da su u elektronskom obliku, fotografije se organizuju prema datumima vršenja tehničkog pregleda i prema ID broju, i moraju imati sigurnosnu kopiju koja se čuva na medijumu nezavisnom od računara.

Evidencija fotografija čuva se dve godine.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila nakon početka primene ovog pravilnika, do ispunjavanja uslova iz člana 23. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove odbrane ili Bezbednosno-informativne agencije.

Član 50.

Izuzetno od člana 40. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika, privredno društvo sa starim ovlašćenjem sačinjava zapisnik čiji sastavni deo umesto ispisa svih izmerenih veličina uređajima iz čl. 21. i 22. ovog pravilnika, moraju biti: grafički ispis sila kočenja, odnosno numerički ispis vrednosti sila kočenja i kočnog koeficijenta (ako uređaj ima mogućnost i takve vrste ispisa), ispis podataka o izvršenom merenju usporenja (ako uređaj ima mogućnost takve vrste ispisa), ispis rezultata merenja sastava izduvnih gasova motora (ukoliko je uređaj kojim se vrši ovo merenje proizveden tako da omogućava ispis izmerenih vrednosti). Podaci koji se nalaze u dokumentaciji koja je sastavni deo zapisnika ne moraju se unositi u propisane rubrike zapisnika.

Izuzetno od člana 40. stav 7. ovog pravilnika, privredno društvo sa starim ovlašćenjem registar vodi u vidu dva registra i to jedan za tehničke preglede izvršene u objektu i drugi za tehničke preglede izvršene na poligonu. Navedeni registri se vode u obliku knjige sa čvrstim povezom i sa numerisanim stranama, a sadržaj i izgled listova Registra pregledanih vozila (Obrazac 4 - formata A3), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Propisane evidencije iz stava 1. ovog člana čuvaju se roku od dve godine od dana vršenja tehničkog pregleda, a propisane evidencije iz stava 2. ovog člana čuvaju se pet godina.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila nakon početka primene ovog pravilnika, do ispunjavanja uslova iz člana 19. ovog pravilnika.

Član 51.

Izuzetno od člana 39. stav 2. ovog pravilnika, Ministarstvo će odrediti kod privrednog društva sa starim ovlašćenjem koji će važiti do ispunjavanja uslova iz člana 19. ovog pravilnika.

Član 52.

Postupci započeti do dana početka primene ovog pravilnika okončaće se po propisima koji su se primenjivali do dana početka primene ovog pravilnika.

Član 53.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkom pregledu vozila ("Službeni glasnik SRS", broj 23/84).

Član 54.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama  
Pravilnika o tehničkom pregledu vozila

(„Službeni glasnik RS“, br. 70/18)

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1 i Obrasce 1-4, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati

| **0. IDENTIFIKACIJA VOZILA** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registarske tablice | Nedostaju ili su tako pričvršćene da mogu otpasti | 000101 | 0 | 1 | | 0 |
| Natpis na tablicama nedostaje ili je nečitak | 000102 | 0 | 1 | | 0 |
| Nije u skladu sa dokumentima o vozilu, sumnja u originalnost registarskih tablica | 000103 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Identifikaciona (VIN) oznaka vozila | Ne postoji ili je oštećena ili je izvršena zamena dela na koji je oznaka postavlјena | 000201 | 0 | 1 | | 0 |
| Nepotpuno, nečitko, izražena sumnja u verodostojnost ili ne odgovara dokumentima o vozilu | 000202 | 0 | 1 | | 0 |
| Nečitki dokumenti vozila ili administrativne greške | 000203 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Vizuelni pregled vozila.** | | | | | | |
| **1. UREĐAJ ZA UPRAVLjANјE** | | | | | | |
| Točak upravlјača | mehanička oštećenja | 010101 | 1 | 1 | | 1 |
| otežano ili neravnomerno okretanje | 010102 | 0 | 1 | | 1 |
| veliki zazor u spoju sa vratilom ili nepričvršćenost | 010103 | 0 | 1 | | 1 |
| velik slobodan hod | 010104 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nefunkcionalnost ili druga neispravnost komande na vozilima namenjenim da njima upravlјaju osobe sa invaliditetom | 010105 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Vratilo upravlјača | nepričvršćenost | 010201 | 0 | 1 | | 1 |
| deformisanost i druga mehanička oštećenja | 010202 | 1 | 1 | | 1 |
| prevelik zazor | 010203 | 0 | 1 | | 1 |
| nestručna opravka ili zamena | 010204 | 0 | 0 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Prenosni mehanizam upravlјača | nepričvršćenost kućišta | 010301 | 0 | 1 | | 1 |
| nekompletnost, oštećenja kućišta, elastičnih delova spojeva, prigušnih elemenata i nezaptivenost | 010302 | 0 | 1 | | 1 |
| veliki zazor (škripanje, struganje) | 010303 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenje elastičnih elemenata („manžetne”) | 010304 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Poluge, zglobovi upravlјača i nosači zglobova upravlјača | deformisanost i druga mehanička oštećenja | 010401 | 0 | 1 | | 1 |
| kontakt sa nepokretnim delovima karoserije | 010402 | 0 | 1 | | 1 |
| preveliki zazor | 010403 | 0 | 1 | | 1 |
| nekompletnost, oštećenja elastičnih delova i nezaptivenost | 010404 | 1 | 1 | | 1 |
| nekompletnost, nefunkcionalnost, deformisanost i druga mehanička oštećenja graničnika ugla zaokretanja | 010405 | 0 | 1 | | 1 |
| nestručna opravka ili zamena | 010406 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Servo uređaj | nefunkcionalnost | 010501 | 0 | 1 | | 1 |
| nekompletnost, oštećenja delova | 010502 | 0 | 1 | | 1 |
| nezaptivenost | 010503 | 0 | 1 | | 1 |
| nepričvršćenost | 010504 | 0 | 1 | | 1 |
| neodgovarajući nivo fluida | 010505 | 0 | 1 | | 1 |
| neispravnost elektronskog sistema upravlјanja (EPS) ili njegovog indikatora | 010506 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Obrtno postolјe priklјučnog vozila | oštećenja | 010601 | 0 | 1 | | 1 |
| postojanje zazora | 010602 | 0 | 1 | | 1 |
| nedostatak maziva | 010603 | 1 | 1 | | 0 |
| nestručna opravka ili zamena | 010604 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| **Ispravnost uređaja za upravlјanje se utvrđuje vizuelnim pregledom. Prilikom pregleda uređaja za upravlјanje kontrolori koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti.** | | | | | | |
| **2. UREĐAJ ZA ZAUSTAVLjANјE** | | | | | | |
| Radno kočenje | nepropisan koeficijent kočenja pri propisanoj sili na komandi | 020101 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nepropisna sila aktiviranja na komandi | 020102 | 0 | 1 | | 1 |
|  | sila kočenja nije registrovana bar na jednom kočenom točku | 020103 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nepropisna razlika sila kočenja | 020104 | 0 | 1 | | 1 |
|  | neravnomeran porast sile kočenja | 020105 | 0 | 1 | | 1 |
|  | kašnjenje odziva uređaja za zaustavlјanje | 020106 | 0 | 1 | | 1 |
|  | neujednačenost sile kočenja po obrtu točka (ovalnost kočnica) | 020107 | 0 | 1 | | 1 |
|  | neispravnost elementa (električni vodovi, senzori i indikatori) protivblokirajućeg sistema (ABS) | 020108 | 1 | 1 | | 0 |
|  | neispravnost elektronskog sistema kočenja (EBS) ili njegovog indikatora | 020109 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Pomoćno kočenje (ako postoji kao poseban sistem) | nepropisan koeficijent kočenja pri propisanoj sili na komandi | 020201 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nepropisna sili aktiviranja na komandi | 020202 | 0 | 1 | | 1 |
|  | sila kočenja nije registrovana bar na jednom kočenom točku | 020203 | 0 | 1 | | 1 |
|  | neravnomeran porast sile kočenja | 020204 | 0 | 1 | | 1 |
|  | kašnjenje odziva uređaja za zaustavlјanje | 020205 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Parkirno kočenje | nepropisan koeficijent kočenja pri propisanoj sili na komandi | 020301 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nepropisna sili aktiviranja na komandi | 020302 | 0 | 1 | | 1 |
|  | sila kočenja nije registrovana bar na jednom kočenom točku | 020303 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Dugotrajno usporavanje | neispravnost ili nepostojanje elemenata sistema | 020401 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Komanda radnog kočenja | preveliki ili premali hod za aktiviranje prenosnog mehanizma | 020501 | 1 | 1 | | 0 |
|  | veliki zazor u elementima | 020502 | 0 | 1 | | 0 |
|  | neispravnost inercione komande | 020503 | 0 | 1 | | 1 |
|  | otežan povratak ili nemogućnost vraćanja komande u osnovni položaj | 020504 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nepričvršćenost komande | 020505 | 0 | 1 | | 0 |
|  | nepostojanje ili nefunkcionalnost duple komande radnog kočenja vozila za osposoblјavanje kandidata za vozače | 020506 | 0 | 1 | | 0 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 020507 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Komanda parkirnog (pomoćnog\*) kočenja  *\*U slučaju kada je ista komanda za parkirno i pomoćno kočenje* | nemogućnost blokiranja komande u krajnjem položaju | 020601 | 0 | 1 | | 0 |
|  | nemogućnost, odnosno otežano vraćanje komande u neutralni položaj | 020602 | 0 | 1 | | 0 |
|  | nepričvršćenost komande | 020603 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Pneumatički prenosni mehanizam | oštećenje, neučvršćenost, nezaptivenost, korozija cevovoda i spojnica | 020701 | 0 | 1 | | 1 |
|  | oštećenje, nagnječenje, neučvršćenost, nezaptivenost i proširenje („bubrenje”) elastičnih creva i spojnica | 020702 | 0 | 1 | | 1 |
|  | prisustvo ulјa u elementima sistema i predugo vreme potrebno da kompresor postigne radni pritisak u sistemu | 020703 | 0 | 1 | | 1 |
|  | oštećenja, korozija, nepravilna montaža i nedovolјni kapacitet rezervoara vazduha, neispravnost ventila za ispuštanje kondenzata | 020704 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nefunkcionalnost indikatora pritiska vazduha | 020705 | 0 | 1 | | 0 |
|  | nefunkcionalnost, nepodešenost pritiska i nepravilna montaža regulatora pritiska | 020706 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nezaptivenost, korozija, nepravilna montaža i nepričvršćenost kočnih cilindara | 020707 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nefunkcionalnost, nepodešenost, ispuštanje vazduha, korozija, nepostojanje, oštećenje i nepričvršćenost poluga, automatskog regulatora sila kočenja (ARSK), nepostojanje pločice sa podacima za podešavanje ARSK ventila | 020708 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nefunkcionalnost, neispravnost odziva i neodgovarajući pritisak vazduha, elemenata upravlјanja kočenjem priklјučnog vozila (komandni ventil prikolice, elementi prenosa komandnog i napojnog pritiska i kočni ventil priklјučnog ventila) | 020709 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nepostojanje ili nefunkcionalnost kontrolnih priklјučaka | 020710 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nekompletnost sistema i nefunkcionalnost elemenata | 020711 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 020712 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Hidraulički prenosni mehanizam | oštećenje, neučvršćenost, nezaptivenost, korozija cevovoda i spojnica | 020801 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenje, nagnječenje, neučvršćenost, nezaptivenost i bubrenje elastičnih creva i spojnica | 020802 | 0 | 1 | | 1 |
| nefunkcionalan izvor potpritiska ili natpritiska | 020803 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenje, korozija i nezaptivena veza sa izvorom potpritiska ili natpritiska | 020804 | 0 | 1 | | 1 |
| nefunkcionalnost, nepodešenost, nezaptivenost, korozija, oštećenje poluga i nepostojanje regulatora pritiska | 020805 | 0 | 1 | | 0 |
| nefunkcionalnost, nezaptivenost, korozija ili nepravilna montaža kočnih cilindara | 020806 | 0 | 1 | | 1 |
| neodgovarajući nivo kočne tečnosti, neispravnost indikatora nivoa | 020807 | 1 | 1 | | 1 |
| nepropisan sadržaj vlage u kočnoj tečnosti | 020808 | 1 | 1 | | 0 |
| nekompletnost sistema i nefunkcionalnost elemenata | 020809 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 020810 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Mehanički prenosni mehanizam | oštećenje užadi i zaštitnog omotača | 020901 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenje prenosnih poluga | 020902 | 0 | 1 | | 1 |
| nekompletnost sistema i nefunkcionalnost elemenata | 020903 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 020904 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Kočnice | nepostojanje ili oštećenje diskova (ovalnost, izbrazdanost, naprsnuće, promena boje usled temperature, postojanje ruba nastalog delovanjem frikcionih obloga i sl.), prisustvo ulјa (zamašćenost), nepostojanje ili nepričvršćenost zaštitnih elemenata | 021001 | 0 | 1 | | 1 |
| nepostojanje ili oštećenje doboša (ovalnost, promena boje usled temperature i sl.), prisustvo ulјa (zamašćenost) | 021002 | 0 | 1 | | 1 |
| prevelika istrošenost kočnih obloga | 021003 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 021004 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| **Koeficijenti kočenja, razlike sila kočenja, otpori kotrlјanja, neravnomernost kočenja, ovalnosti kočnica, vremenske razlike u dostizanju najveće sile kočenja na točkovima iste osovine i nejednakosti otpuštanja uređaja za zaustavlјanje i sile na komandi uređaja za zaustavlјanje, kao i sadržaj vlage u kočnoj tečnosti utvrđuje se pomoću mernog uređaja za merenje sila kočenja po obimu točkova, odnosno uređaja za proveru ispravnosti uređaja za zaustavlјanje priklјučnih vozila sa inercionom komandom, odnosno mernog uređaja za merenje usporenja vozila, odnosno uređaja za kontrolu sadržaja vlage u kočnoj tečnosti. Ispravnost ostalih delova uređaja za zaustavlјanje se utvrđuje subjektivnom ocenom kontrolora.**  **Prilikom pregleda uređaja za zaustavlјanje kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja. U slučaju provere ispravnosti radnog kočenja vozila na poligonu utvrđuje se samo kočni koeficijent radnog kočenja motornog vozila merenjem usporenja uređajem za usporenje i sile na komandi radnog kočenja merenjem dinamometrom. Provera ispravnost radnog kočenja priklјučnog vozila se vrši utvrđivanjem ispravnosti svih elemenata kočnog sistema priklјučnog vozila. Umesto merenja usporenja priklјučnog vozila vrši se vizuelna provera kočenja priklјučnog vozila prilikom kočenja skup vozila koje je pre aktiviranja komande radnog kočenja vučnog vozila dostiglo propisanu brzinu. Prilikom kočenja, priklјučno vozilo se mora zaustaviti bez zanošenja a kočeni točkovi priklјučnog vozila moraju blokirati. Provera ispravnosti parkirnog kočenja na poligonu vrši se utvrđivanjem ispravnosti svih elemenata sistema parkirnog kočenja.**  **U slučaju vozila za osposoblјavanje kandidata za vozače, koja imaju duple komande, vrši se unos i podataka dobijenih merenjem parametara radnog kočenja pomoću aktiviranja komandi sa mesta instruktora vožnje, kao i podataka dobijenih proračunom razlike sila i kočnog koeficijenta, radnog kočenja.**  **Neispravnosti ARSK ventila i kontrolnih priklјučaka se utvrđuju ali ne utiču na ocenu tehničke ispravnosti vozila tri godine od dana početka primene pravilnika** | | | | | | |
| **3. SVETLOSNI I SVETLOSNO-SIGNALNI UREĐAJI** | | | | | | |
| Glavni farovi – kratko svetlo | loša usmerenost | 030101 | 1 | 1 | | 0 |
| nepostojanje, nefunkcionalnost, nepričvršćenost | 030102 | 0 | 1 | | 1 |
| nepropisan intenzitet osvetlјenosti | 030103 | 1 | 1 | | 0 |
| nepropisan broj, položaj, uklјučivanje sa ostalim svetlima, boja svetala, neodgovarajuće sijalice | 030104 | 1 | 1 | | 0 |
| oštećenja | 030105 | 1 | 1 | | 0 |
| nekompletnost | 030106 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Glavni farovi – dugo svetlo | loša usmerenost | 030201 | 1 | 1 | | 0 |
| nepostojanje, nefunkcionalnost, nepričvršćenost | 030202 | 0 | 1 | | 1 |
| nepropisan intenzitet osvetlјenosti | 030203 | 1 | 1 | | 0 |
| nepropisan broj, položaj, uklјučivanje sa ostalim svetlima, boja svetala, neodgovarajuće sijalice, | 030204 | 1 | 1 | | 0 |
| oštećenja | 030205 | 1 | 1 | | 0 |
| nekompletnost | 030206 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Prednje svetlo za maglu | loša usmerenost | 030301 | 1 | 1 | | 0 |
| nefunkcionalnost, nepričvršćenost | 030302 | 0 | 1 | | 1 |
| nepropisan intenzitet osvetlјenosti | 030303 | 1 | 1 | | 0 |
| nepropisan broj, položaj, uklјučivanje sa ostalim svetlima ili boja svetala | 030304 | 1 | 1 | | 0 |
| oštećenja | 030305 | 1 | 1 | | 0 |
| nekompletnost | 030306 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Dnevno svetlo | nefunkcionalnost, nepropisan položaj ili boja ili postojanje oštećenja | 030401 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Svetlo za vožnju unazad | nepostojanje, nefunkcionalnost, nepričvršćenost, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 030501 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Farovi i svetla za osvetlјavanje mesta na kome se izvode radovi i dodatni farovi | nepropisna boja ili uklјučivanje, nefunkcionalnost, nepropisan položaj ili boja, postojanje oštećenja | 030601 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Pokretni far (reflektor) | nedozvolјena ugradnja, nepropisna boja, nefunkcionalnost, nepropisan položaj ili boja, postojanje oštećenja | 030701 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Prednja poziciona svetla | nepostojanje, nefunkcionalnost, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 030801 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Zadnja poziciona svetla | nepostojanje, nefunkcionalnost, , nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 030901 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Zadnje svetlo za maglu | nepostojanje, nefunkcionalnost, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 031001 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | |  |  | |  |
| Parkirna svetla | nefunkcionalnost, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 031101 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Gabaritna svetla | nepostojanje, nefunkcionalnost, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 031201 | 1 | 0 | | 0 |
| nefunkcionalnost, nepostojanje i nepropisan položaj bočnih svetala | 031202 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Svetla zadnje registarske tablice | nepostojanje, nefunkcionalnost, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 031301 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Rotaciona i trepćuća svetla | nepostojanje, nefunkcionalnost, nedozvolјena ugradnja, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 031401 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Katadiopteri | nepostojanje, nepričvršćenost, nepropisan broj, oblik, položaj, boja ili oštećenja | 031501 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Svetla za označavanje vozila posebnih namena | nepostojanje, mehanička oštećenja, nefunkcionalnost, neispunjavanje propisanih uslova | 031601 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Oznake dugih, teških i sporih vozila, kao i reflektivne površine za označavanje konture vozila i reflektivni reklamni napisi | nepostojanje, oštećenja, neispunjavanje propisanih uslova | 031701 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Stop svetla | nepostojanje, nefunkcionalnost, nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, položaj, boja svetala, oštećenja | 031801 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Pokazivači pravca | nepostojanje, nefunkcionalnost, ~~,~~ nepropisan broj, nepropisan način uklјučivanja, učestalost, položaj, boja svetala ili oštećenja | 031901 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Uređaj za istovremeno uklјučivanje svih pokazivača pravca | nepostojanje, nefunkcionalnost, nefunkcionalnost indikatora | 032001 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Svetlosni znak upozorenja | nefunkcionalnost, nepričvršćenost | 032101 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Ostala svetla i reflektujuće materije (oznake dugih, teških i sporih vozila kao i reflektivne površine za označavanje konture vozila i reflektivni reklamni natpisi) | nepostojanje, nedozvolјena ugradnja svetala i reflektujućih materija | 032201 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Usmerenost i intenzitet osvetlјenosti dugog i kratkog svetla i svetala za maglu obavlјa se pomoću mernog uređaja za pregled usmerenosti svetala i intenziteta osvetlјenosti, a učestalost pokazivača pravca pomoću uređaja za merenje vremena. Ispravnost ostalih uređaja se utvrđuje vizuelno. Prilikom pregleda uređaji za osvetlјavanje puta i svetlosne signalizacije kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti uređaja.** | | | | | | |
| **4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆAVAJU NORMALNU VIDLjIVOST** | | | | | | |
| Vetrobran i spolјna prozorska okna kabine i karoserije | nepostojanje, oštećenja, providnost, deformabilnost slike ili nefunkcionalnost pokretnih stakala, neispravnost uređaja za odmaglјivanje i odmrzavanje | 040101 | 1 | 1 | | 1 |
| prepravka postavlјanjem folija ili nekom drugom hemijskom metodom bez izvršenog ispitivanja | 040102 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Uređaj za brisanje vetrobrana | nepostojanje, nefunkcionalnost ili nekompletnost, oštećenja | 040201 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Uređaj za kvašenje spolјne strane vetrobrana | nepostojanje, nefunkcionalnost ili nekompletnost, oštećenja | 040301 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Vozačka ogledala | nepostojanje, broj, oštećenost, nefunkcionalnost, neispravnost elemenata za podešavanje položaja, veličina, oštećenja | 040401 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ispravnost uređaja koji omogućavaju normalnu vidlјivost utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda uređaja koji omogućavaju normalnu vidlјivost kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja** | | | | | | |
| **5. UREĐAJI ZA DAVANјE ZVUČNIH ZNAKOVA** | | | | | | |
| Uređaj za davanje zvučnih znakova | nefunkcionalnost, nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova | 050101 | 1 | 1 | | 0 |
| nefunkcionalnost, nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova kod vozila koja imaju dodatne uređaje | 050102 | 1 | 1 | | 0 |
| nefunkcionalnost, nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova uređaja za zvučnu signalizaciju kretanja unazad | 050103 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ispravnost uređaja za davanje zvučnih znakova proverava se subjektivnom ocene kontrolora***.* | | | | | | |
| **6. UREĐAJI ZA KONTROLU I DAVANјE ZNAKOVA** | | | | | | |
| Brzinomer s putomerom i svetilјkom za osvetlјavanje | nepostojanje, nefunkcionalnost | 060101 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Kontrolna plava lampa za dugo svetlo | nepostojanje, nefunkcionalnost | 060201 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Svetlosni ili zvučni znak za kontrolu rada pokazivača pravca | nepostojanje, nefunkcionalnost | 060301 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Tahograf | nepostojanje, nefunkcionalnost, nekompletnost, nepravilan rad, | 060401 | 0 | 1 | | 0 |
| nije izvršena kontrola ispravnosti, odnosno nepostojanje uverenja o ispravnosti tahografa izdato od strane radionice koja ima dozvolu izdatu u Republici Srbiji, | 060402 | 0 | 1 | | 0 |
| dimenzija guma nije u skladu sa kalibracijskim parametrima  plombe i žigovi neispravni ili nedostaju | 060403 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Graničnik brzine | nepostojanje, nefunkcionalnost, nekompletnost, nepravilan rad | 060501 | 0 | 1 | | 1 |
| dimenzija guma nije u skladu sa kalibracijskim parametrima  plombe i žigovi neispravni ili nedostaju | 060502 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Pokazivač raspoloživog pritiska pneumatičkog uređaja radnog kočenja, ako je taj uređaj stalno pod pritiskom | nepostojanje, nefunkcionalnost, nekompletnost, nepravilan rad | 060601 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu (svetlosni znak za kontrolu zatvorenosti vrata, uređaj za davanje i primanje znakova od putnika i uređaj za kontrolu izolovanosti od električnog napona, uređaj za kontrolu rada radnih sistema ugrađenih na vozilu) | nepostojanje, nefunkcionalnost, nekompletnost, nepravilan rad | 060701 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ocena uređaja za kontrolu i davanje znakova utvrđuje vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za kontrolu i davanje znakova kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.** | | | | | | |
| **7. UREĐAJI ZA ODVOĐENјE I REGULISANјE IZDUVNIH GASOVA** | | | | | | |
| Izduvni sistem | nepostojanje, nepričvršćenost elemenata, nezaptivenost, nepropisna usmerenost izduvne cevi, oštećenje, nekompletnost, neispravnost ili oštećenje električnih vodova λ (lambda) sonde | 070101 | 1 | 1 | | 1 |
|  | Nepostojanje katalizatora kod vozila koja su proizvedena sa katalizatorom | 070102 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 070103 | 0 | 1 | | 1 |
|  |  |  | | | | |
| Vozila sa aktivnim palјenjem smeše (oto motori) | sastav izduvnih gasova ne odgovara propisanim normativima, neodgovarajući faktor sagorevanja lambda | 070201 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Vozila sa kompresivnim palјenjem (dizel motori) | dimnost izduvnog gasa ne odgovara propisanim normativima | 070301 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Sistem za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja | nepostojanje, nefunkcionalnost | 070401 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Oprema za regulisanje aero zagađenja | nefunkcionalnost (utvrđena očitavanjem podataka preko OBD priklјučka), nepostojanje | 070501 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| **Sastav izduvnih gasova odnosno dimnost se utvrđuje pomoću mernog uređaja za merenje emisije izduvnih gasova motora sa aktivnim palјenjem odnosno mernog uređaja za merenje dimnosti izduvnih gasova dizel motora. Provera sistema za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja, kao i provera te opreme vrši se preko OBD priklјučka. Prilikom obavlјanja ispitivanja kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.**  **Sastav izduvnih gasova motornih vozila oznake T, L i C, kao i za vozila namenjenim za prevoz košnica za pčele se ne utvrđuje.**  **Neispravnost ili oštećenje električnih vodova λ (lambda) sonde, nepostojanje katalizatora, sastav izduvnih gasova i dimnost izduvnog gasa se utvrđuju ali ne utiču na ocenu tehničke ispravnosti vozila tri godine od dana početka primene ovog pravilnika.** | | | | | | |
| **8. UREĐAJ ZA SPAJANјE VUČNOG I PRIKLjUČNOG VOZILA** | | | | | | |
| Mehanički elementi uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila | oštećenja | 080101 | 0 | 1 | | 1 |
| nekompletnost, neispunjavanje propisanih uslova | 080102 | 0 | 1 | | 0 |
| nepričvršćenost za vučno, odnosno priklјučno vozilo | 080103 | 0 | 1 | | 1 |
| postojanje zazora u meri koja uređaj čine neispravnim | 080104 | 0 | 1 | | 1 |
|  | nefunkcionalnost indikatora neispravnosti | 080105 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Električni priklјučak spojke | neispravan električni spoj | 080201 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| **Ocena ispravnosti zazora se utvrđuje kalibrima za proveru uređaja sa spajanje vučnog i priklјučnog vozila a kontrola električnih priklјučaka uređajem za funkcionalnu kontrolu električnih priklјučaka na vučnim vozilima za priklјučna vozila. Ispravnost ostalih delova uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja** | | | | | | |
| **9. UREĐAJ ZA KRETANјA VOZILA UNAZAD** | | | | | | |
| Uređaj za kretanja vozila unazad | nepostojanje, nefunkcionalnost | 090101 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ocena uređaji za kretanja vozila unazad ispravnosti utvrđuje se vizuelno***.* | | | | | | |
| **10. UREĐAJI ZA OSLANјANјE** | | | | | | |
| Poluge, vilјuške, stabilizatori | oštećenja | 100101 | 0 | 1 | | 1 |
| kontakt sa ostalim elementima karoserije vozila | 100102 | 1 | 1 | | 0 |
| postojanje zazora i nepričvršćenost stabilizacionih poluga | 100103 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Zglobovi | oštećenja gumenih elemenata | 100201 | 1 | 1 | | 1 |
| postojanje zazora | 100202 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Amortizeri | nepostojanje i nekompletnost | 100301 | 0 | 1 | | 1 |
| postojanje zazora i oštećenja veze sa karoserijom | 100302 | 0 | 0 | | 0 |
| nezaptivenost | 100303 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenja ili dotrajalost | 100304 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Vazdušni sistem elastičnog oslanjanja | nefunkcionalnost, oštećenja, nezaptivenost | 100401 | 0 | 1 | | 1 |
| nekompletnost | 100402 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Opruge | oštećenja, deformacija ili dotrajalost | 100501 | 0 | 1 | | 1 |
| nepričvršćenost za karoseriju ili nekompletnost | 100502 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenje nosača gumenih jastuka | 100503 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 100504 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| **Ispravnost uređaja za oslanjanje se utvrđuje vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za oslanjanje kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.** | | | | | | |
| **11. UREĐAJI ZA KRETANјE** | | | | | | |
| Glavčina točka | postojanje zazora u ležajevima ili neispravnost ležaja, preveliki otpor kotrlјanja | 110101 | 0 | | 1 | 1 |
| postojanje zazora u čaurama osovinice rukavca točka ili u zglobovima vilјuške | 110102 | 0 | | 1 | 1 |
|  | | |  | |  |  |
| Naplaci | neodgovarajuće dimenzije | 110201 | 1 | | 1 | 0 |
|  | nepričvršćenost odgovarajućim brojem sfernih vijaka, vijaka ili navrtki | 110202 | 0 | | 1 | 0 |
|  | sigurnosni prstenovi nisu adekvatno postavlјeni | 110203 | 1 | | 1 | 0 |
|  | | | | | | |
| Pneumatici | oštećenja | 110301 | 0 | | 1 | 1 |
|  | različitost po propisanim karakteristikama ili odstupanje od karakteristika koje je predvideo proizvođač vozila | 110302 | 0 | | 1 | 0 |
|  | nepropisna dubina šare gazećeg sloja pneumatika | 110303 | 0 | | 1 | 1 |
|  | oštećenje veze između protektora i karkase | 110304 | 0 | | 1 | 1 |
|  | obnavlјanje koje nije predvideo proizvođač pneumatika | 110305 | 1 | | 1 | 0 |
|  | neispravnost, nekompletnost i nedostupnost ventila | 110306 | 1 | | 1 | 0 |
|  | postojanje kontakta u slučaju udvojene montaže ili sa drugim delovima karoserije ili šasije | 110307 | 0 | | 1 | 1 |
|  | | | | | | |
| Osovine | nepostojanje, oštećenja, neadekvatna pričvršćenost, nefunkcionalnost | 110401 | 0 | | 1 | 1 |
|  | | | | | | |
| **Pritisak u pneumaticima meri se pomoću mernog uređaja za merenje pritiska u pneumaticima, dubina šare pneumatika meri se pomoću klјunastog pomičnog merila, kontrola zazora veze točkova i šasije pomoću uređaja za kontrolu zazora veze točkova i šasije i upravlјačkog mehanizma. Ispravnost uređaja za kretanje i osovina se utvrđuje vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za kretanje i osovina kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.** | | | | | | |
| **12. ELEKTRO-UREĐAJI I INSTALACIJA** | | | | | | |
| Akumulator | nepričvršćenost | 120101 | 1 | 1 | | 0 |
| ispuštanje kiseline | 120102 | 1 | 1 | | 0 |
| neispravni električni spojevi | 120103 | 1 | 1 | | 0 |
| nepostojanje oduška van prostora za putnike | 120104 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Kontakt brava | nefunkcionalnost | 120201 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Električni vodovi | neispravna izolacija | 120301 | 1 | 1 | | 0 |
|  | oštećenja izolacije | 120302 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ocena elektro uređaja i instalacije vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda električne instalacije kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.** | | | | | | |
| **13. POGONSKI UREĐAJ – MOTOR** | | | | | | |
| Oznaka motora | ne postoji ili je oštećena ili je izvršena zamena dela na koji je oznaka postavlјena | 130101 | 0 | 0 | | 1 |
|  | izražena sumnja u verodostojnost ili ne odgovara dokumentima o vozilu | 130102 |  |  | |  |
|  | | | | | | |
| Nosači motora | nepostojanje, oštećenja | 130201 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 130202 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Usisni sistem | nepričvršćenost, propuštanje vazduha, nepovezana cev za ventilaciju kućišta motora | 130301 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Sistem za palјenje | nepričvršćenost, hemijsko –mehanička oštećenja, ispucalost visokonaponskih kablova, | 130401 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Sistem za napajanje gorivom | nepričvršćenost, oštećenja, neispravni spojevi vodova visokog pritiska sa pumpom i brizgalјkama (nezaptivenost),  neispravni spojni kablovi senzora stanja motora, zazor u nosaču komande za ubrzavanje („gas”), | 130501 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Razvodni mehanizam | neispravna zaštita od dodira | 130601 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Stanje motora utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda motora kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.** | | | | | | |
| **14. UREĐAJ ZA PRENOS SNAGE** | | | | | | |
| Spojnica | prevelik otpor komande pri aktiviranju spojnice | 140101 | 1 | 1 | | 0 |
|  | otežan povratak ili nemogućnost vraćanja komande u neutralni položaj | 140102 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nepričvršćenost komande | 140103 | 1 | 1 | | 0 |
|  | proklizavanje | 140104 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Menjač, reduktor | neispravnost, nepričvršćenost, nezaptivenost, nekompletnost | 140201 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Poluosovine, diferencijal i osovine | postojanje zazora u zglobovima i ležajevima | 140301 | 0 | 1 | | 1 |
| oštećenja elastičnih zaštitnika („manžetni”) | 140302 | 1 | 1 | | 0 |
| oštećenja | 140303 | 1 | 1 | | 0 |
| nezaptivenost | 140304 | 1 | 1 | | 0 |
| nepričvršćenost | 140305 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Lanac, lančanici, remen, remenice | postojanje zazori u zglobovima | 140401 | 0 | 1 | | 0 |
|  | neispravnost prstenova lanca | 140402 | 0 | 1 | | 0 |
|  | istegnutost lanca | 140403 | 0 | 1 | | 0 |
|  | pohabani zubi lančanika | 140404 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ocena prenosnog mehanizma utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda prenosnog mehanizma kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.** | | | | | | |
| **15. DELOVI VOZILA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA** | | | | | | |
| Karoserija | oštećenja u većoj meri, nepričvršćenost elemenata za karoseriju | 150101 | 1 | 1 | | 1 |
| oštećenja ili nepostojanje identifikacione VIN oznake, zamena dela na kojem je postavlјena (VIN) oznaka vozila | 150102 | 0 | 0 | | 1 |
|  | dubinska korozija na nosećim delovima ili korozija koja je izazvala rupu | 150103 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Šasija | oštećenja u većoj meri, nepričvršćenost elemenata za šasiju, oštećenje varova, zakivki, vijaka | 150201 | 1 | 1 | | 1 |
| oštećenja ili nepostojanje identifikacione VIN oznake, zamena dela na kojem je postavlјena (VIN) oznaka vozila | 150202 | 0 | 0 | | 1 |
|  | dubinska korozija ili korozija koja je izazvala rupu | 150203 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Pod | oštećenja u većoj meri, nepričvršćenost elemenata za šasiju | 150301 | 1 | 1 | | 1 |
|  | dubinska korozija na nosećim delovima ili korozija koja je izazvala rupu | 150302 | 0 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Nadgradnja | oštećenja u većoj meri,  nekompletnost, postojanje delova koji ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju,  nepričvršćenost za šasiju | 150401 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Kabina ili zaštitni ram | nepostojanje, oštećenja u većoj meri, postojanje delova koji ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, nepričvršćenost za šasiju, neispunjavanje propisanih uslova | 150501 | 1 | 1 | | 1 |
|  | postojanje delova koji mogu dovesti do povrede putnika, nepostojanje ili nefunkcionalnost štitnika od sunca, odnosno zasleplјivanja | 150502 | 1 | 1 | | 1 |
|  | nepostojanje, nepričvršćenost, rukohvata u autobusima za prevoz putnika koji stoje, nepostojanje ili nefunkcionalnost držača za invalidska kolica u vozilima namenjenim za prevoz osoba sa invaliditetom, | 150503 | 1 | 0 | | 0 |
|  | u kabinu ulaze izduvni gasovi | 150504 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Sedišta i nasloni za glavu | nepostojanje, nepričvršćenost, oštećenja, nefunkcionalnost, neispunjavanje propisanih uslova | 150601 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Sigurnosni pojasevi i njihovi priklјučci | nepostojanje, nefunkcionalnost, nekompletnost, oštećenja, nepričvršćenost | 150701 | 1 | 1 | | 1 |
| neispunjavanje propisanih uslova | 150702 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Vazdušni jastuci | nepostojanje, nefunkcionalnost, nefunkcionalnost indikatora ispravnosti sistema | 150801 | 0 | 1 | | 0 |
|  |  | | | | | |
| Uređaj za provetravanje i grejanje | nepostojanje, nefunkcionalnost, prisustvo izduvnih gasova u kabini vozila | 150901 | 1 | 1 | | 0 |
|  |  | | | | | |
| Uređaji za odmrzavanje i odmaglјivanje vetrobrana i stakla na zadnjem delu vozila | nepostojanje, nefunkcionalnost, prisustvo izduvnih gasova u kabini vozila | 151101 | 1 | 1 | | 1 |
|  |  | | | | | |
| Uređaj za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe | nepostojanje, nefunkcionalnost, | 151201 | 0 | 1 | | 0 |
|  |  | | | | | |
| Vrata na vozilima | nepostojanje, nefunkcionalnost, oštećenja, nekompletnost, nepričvršćenost, nepristupačnost neispunjavanje propisanih uslova | 151301 | 0 | 1 | | 1 |
| nepostojanje pomoćnih vrata, odnosno izlaza za slučaj opasnosti, nefunkcionalnost, neoznačenost, nepristupačnost neispunjavanje propisanih zahteva | 151302 | 1 | 1 | | 0 |
| nepostojanje ili nefunkcionalnost opreme koja omogućava pristup osoba sa invaliditetom u invalidskim kolicima u vozilo namenjeno za prevoz ovih osoba | 151303 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Brave na vratima | nepostojanje, nefunkcionalnost, neispunjavanje propisanih uslova u pogledu stepena zatvaranja | 151401 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Stepenice za ulaz i izlaz | nepostojanje, nepričvršćenost,, neispunjavanje propisanih zahteva, nefunkcionalnost | 151501 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Pokretni prozori i krovovi | nefunkcionalnost | 151601 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Blatobrani | nepostojanje, nepričvršćenost, oštećenja | 151701 | 1 | 1 | | 0 |
| neispunjavanje propisanih uslova | 151702 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Branici | neodgovarajući, nepostojanje branika | 151801 | 1 | 1 | | 0 |
|  | neučvršćenost | 151802 | 1 | 1 | | 0 |
|  | neispunjavanje propisanih uslova | 151803 | 1 | 1 | | 0 |
|  | oštećenja | 151804 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Zaštitnik od podletanja | neodgovarajući, nepostojanje branika | 151901 | 1 | 1 | | 0 |
| neučvršćenost | 151902 | 1 | 1 | | 0 |
| oštećenja | 151903 | 1 | 1 | | 0 |
| neispunjavanje propisanih uslova | 151904 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Priklјučci za vuču | nepostojanje, nefunkcionalnost | 152001 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Rezervoar i vodovi goriva | nepričvršćenost, nezaptivenost, oštećenja, nepostojanje | 152101 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Uređaji i oprema za pogon motornih vozila na TNG i KPG | nekompletnost, nefunkcionalnost, nezaptivenost, oštećenja, nepostojanje potvrde o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na gas, neispunjavanje propisanih uslova | 152102 | 1 | 1 | | 1 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 152103 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| Uređaji i oprema koji su propisani za vozila za prevoz opasnog tereta, specijalna oprema na određenim vozilima | nekompletnost, nefunkcionalnost, nezaptivenost, oštećenja, neispunjavanje propisanih uslova vozila za prevoz opasnog tereta | 152201 | 0 | 1 | | 1 |
| nepostojanje sertifikata o odobrenju za vozilo za transport opasnog tereta | 152202 | 0 | 1 | | 1 |
| nefunkcionalnost u meri koja utiče na bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju | 152203 | 1 | 1 | | 0 |
|  | nestručna opravka ili zamena | 152204 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Elektronski sistem dinamičke stabilnosti (ESC) | neispravnost elementa (električni vodovi, senzori i indikatori) | 152301 | 0 | 1 | | 0 |
|  | | | | | |
| Oslonci za noge vozača na mopedu, motociklu, triciklu i četvorociklu | nepostojanje, neispunjavanje propisanih zahteva, nefunkcionalnost | 152401 | 1 | 1 | | 0 |
|  |  | | | | | |
| Graničnik brzine na mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima | nefunkcionalnost, nepostojanje | 152501 | 0 | 1 | | 1 |
|  |  | | | | | |
| Istureni delovi i ukrasni predmeti na prednjem delu vozila | neispunjavanje propisanih zahteva | 152601 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | |
| Prostor za registarsku tablicu i registarska tablica | nepostojanje, neispunjavanje propisanih zahteva | 152701 | 1 | 1 | | 1 |
| postavlјanje nepropisne tablice, oštećenost, nepostojanje, nepropisno postavlјanje | 152702 | 1 | 1 | | 1 |
|  | | | | | | |
| **Ocena ispravnosti graničnika brzine na mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima se vrši pomoću uređaja za merenje brzine. Ocena nepropusnosti gasne instalacije se vrši pomoću uređaja za ispitivanje nepropusnosti gasne instalacije. Ocena ostalih uređaja i delova vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda ostalih uređaja i delova vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovih uređaja.** | | | | | | |
| **16. OPREMA VOZILA** | | | | | | |
| Rezervni točak | nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova, | 160101 | 1 | 0 | | 0 |
| nepostojanje opreme koja zamenjuje rezervni točak | 160102 | 1 | 0 | | 0 |
| nepričvršćenost nosača, nepričvršćenost rezervnog točka na nosaču | 160103 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Prenosni aparat za gašenje početnih požara | nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova | 160201 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Sigurnosni trougao | nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova, oštećenja | 160301 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | |  |  | |  |
| Oprema za pružanje prve pomoći | nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova, nekompletnost | 160401 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Klinasti podmetači | nepostojanje, nepričvršćenost | 160501 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Čekić za razbijanje stakla | nepostojanje, nepričvršćenost na propisano mesto | 160601 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Uže ili poluga za vuču | nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova | 160701 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| Zimska oprema | nepostojanje, neispunjavanje propisanih uslova, nekompletnost | 160801 | 1 | 1 | | 0 |
|  | | |  |  | |  |
| Oprema za čišćenje točkova polјoprivrednih vozila | nepostojanje | 160901 | 1 | 0 | | 0 |
|  | | | | | | |
| **Ocena opreme vozila utvrđuje vizuelno. Prilikom pregleda opreme vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti opreme vozila.** | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ID broj |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Registarska oznaka |  |
| Identifikaciona (VIN) oznaka |  |
| Vrsta (oznaka vrste) |  |
| Oblik karoserije – podvrsta  (oznaka podvrste) |  |
| Marka |  |
| Tip/varijanta/verzija |  |
| Komercijalna oznaka (model) |  |
| NAPOMENA |  |

**VOZILO JE TEHNIČKI ISPRAVNO**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum vršenja tehničkog pregleda: |  |
| Ime i prezime kontrolora i potpis: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

M P

|  |  |
| --- | --- |
| ID broj |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta tehničkog pregleda |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Registarska oznaka |  |
| Identifikaciona oznaka (VIN) |  |
| Vrsta (oznaka vrste) |  |
| Marka |  |
| Tip/varijanta/verzija |  |
| Komercijalna oznaka (model) |  |

**UTVRĐENE NEISPRAVNOSTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv dela uređaja | Neispravnost | Stepen neispravnosti |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VOZILO JE TEHNIČKI NEISPRAVNO**

**STEPEN NEISPRAVNOSTI VOZILA:**

|  |
| --- |
|  |
| Napomena: |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum vršenja tehničkog pregleda: |  |
| Ime i prezime kontrolora i potpis: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

M P

|  |  |
| --- | --- |
| ID broj |  |
| Datum |  |
| Vreme početka |  |
| Vreme završetka |  |

**Ispunjenost uslova za vršenje tehničkog pregleda vozila**

|  |  |
| --- | --- |
| DA | NE |

**PODACI O STRANCI**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| Registarski broj lične karte stranke, odnosno drugog dokumenta za strance |  |

**PODACI O VOZILU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Registarska oznaka |  | | | | |
| E | Identifikaciona (VIN) oznaka |  | | | | |
| J | Vrsta i oznaka vrste |  | | | | |
| J.1 | Oblik karoserije |  | | | | |
| K | Broj homologacije**1** |  | | | | |
| D.1 | Marka |  | | | | |
| D.2 | Tip/varijanta/verzija **1** |  | | | | |
| D.3 | Komercijalna oznaka  (model) |  | | | | |
| B | Datum prve registracije |  | | | | |
| F.1 | Najveća dozvolјena masa (kg) **2** |  | | | | |
| G | Masa (kg) |  | | | | |
| G.1 | Nosivost (kg) |  | | | | |
| L | Broj osovina |  | | | | |
| N | Dozvolјena osovinska opterećenja **3** | N.1 | | |  | |
| N.2 | | |  | |
| N.3 | | |  | |
| N.4 | | |  | |
| N.5 | | |  | |
| P.5 | Oznaka motora |  | | | | |
| P.1 | Radna zapremina motora (cm3) |  | | | | |
| P.2 | Snaga motora (kW) |  | | | | |
| P.3 | Pogonsko gorivo **4** |  | | | | |
| Q | Odnos snaga/masa (kW/kg) **5** |  | | | | |
| R | Boja vozila |  | | | | |
| S.1 | Broj mesta za sedenje |  | | | | |
| S.2 | Broj mesta za stajanje |  | | | | |
| B.1 | Godina proizvodnje vozila |  | | | | |
| Oznake pneumatika **6** | Levo | Desno | | | | |
| 1. | 1. | | | | |
| 2. | 2. | | | | |
| 3. | 3. | | | | |
| 4. | 4. | | | | |
| 5. | 5. | | | | |
| DV | Dimenzije (m) **7** | D | |  | | |
| Š | |  | | |
| V | |  | | |
| Postojanje uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila | | | | DA | | NE |
| Pređeni put (km) | | | |  | | |
| Broj radnih sati | | | |  | | |
| UZ | Vrsta prenosnog mehanizma uređaja za zaustavlјanje **8** | | |  | | |
| Poslednje uverenje o ispitivanju vozila (broj / datum izdavanja) | | |  | | | |
|  | | | |

**OCENA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA**

|  |  |
| --- | --- |
| DA | NE |

**STEPEN NEISPRAVNOSTI VOZILA**

|  |
| --- |
|  |

*Upisuje se:*

***1*** *- za nova vozila*

***2*** *-za sva vozila, osim za mopede, lake tricikle, lake četvorocikle, motocikle, kao i traktore i radne mašine kod kojih ovaj podatak ne postoji u proizvođačkoj tablici i dokumentaciji proizvođača*

***3 -*** *za vozila čije je osovinsko opterećenje od sopstvene mase veće od dozvolјenog osovinskog opterećenja*

***4*** *-za motorna vozila: benzin, dizel, etanol, TNG, KPG, elektro, biodizel, vodonik, mešavina (/)*

***5 -*** *za motocikle*

***6 -*** *na jednom mestu ako su pneumatici isti na jednoj osovini, kao i kada su isti pneumatici na svim osovinama*

***7 -*** *za vozila čije su dimenzije veće od najvećih dozvolјenih dimenzija*

***8 -*** *za teretna vozila i autobuse, čija najveća dozvolјena masa prelazi 3.500 kg i priklјučna vozila (pneumatski, hidraulični, hidropneumatski, inerciona komanda, bez uređaja za zaustavlјanje, ostale vrste prenosnih mehaizama)*

|  |
| --- |
| Ime i prezime kontrolora i potpis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PODACI O IZVRŠENIM MERENјIMA POMOĆU UREĐAJA I PRORAČUNIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1. osovina | | 2. osovina | | 3. osovina | 4. osovina | 5. osovina |
| Sile radnog kočenja | L |  | |  | |  |  |  |
| D |  | |  | |  |  |  |
| Ovalnost kočnica | L |  | |  | |  |  |  |
| D |  | |  | |  |  |  |
| Razlike sila kočenja | |  | |  | |  |  |  |
| Sile aktiviranja | |  | |  | |  |  |  |
| Pritisak vazduha | |  | |  | |  |  |  |
| Sile parkirnog kočenja | L |  | |  | |  |  |  |
| D |  | |  | |  |  |  |
| Sile pomoćnog kočenja 3 | L |  | |  | |  |  |  |
| D |  | |  | |  |  |  |
| Kočni koeficijent radnog kočenja1 | |  |  | |  | Kočni koeficijent  parkirnog kočenja2 |  | |
| Vlažnost kočne tečnosti (%) | |  | | | | Brzina na početku merenja usporenja na poligonu |  | |

**1** -*upisuje se vrednost koeficijenta, osim u slučaju kontrole priklјučnog vozila na poligonu kada se upisuje DA kada je sistem ispravan odnosno NE kada sistem nije ispravan*

**2 -** *upisuje se vrednost koeficijenta, osim u slučaju kontrole na poligonu kada se upisuje DA kada je sistem ispravan odnosno NE kada sistem nije ispravan*

**3-**  *utvrđuje se kada postoji poseban sistem pomoćnog kočenja ili kada su pomoćno i parkirno kočenje izvedeni kao jedan sistem*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. osovina | 2. osovina | 3. osovina | 4. osovina | 5. osovina |
| Osovinsko opterećenje |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Brzina mopeda i vozila koja se proizvode u varijanti mopeda i motocikla |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisija izduvnih gasova motora sa aktivnim palјenjem |  | Prazan hod | n≥2000 obrtaja | Radna temperatura motora |
| CO |  |  |  |
| λ faktor |  |  |
| Broj obrtaja motora |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimnost izduvnih gasova dizel motora | 1. merenje | 2. merenje | 3. merenje | Srednja vrednost dimnosti | Radna temperatura motora | Broj obrtaja motora |
|  |  |  |  |  |  |

**UTVRĐENE TEHNIČKE NEISPRAVNOSTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV DELA UREĐAJA | NEISPRAVNOST/KOD | STEPEN |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**NAPOMENA**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID broj | Datum | Registarska oznaka | Identifikaciona (VIN) oznaka | Vrsta  (oznaka vrste) | Marka | Trajanje vršenja tehničkog pregleda (min) | Ocena tehničke ispravnosti | Napomena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |